# Reto en impresión 3D

# Del modelo 3D a la impresión 3D

Llegó la hora de materializar nuestros diseños. A la hora de imprimir en 3D asegúrate de seguir todos los pasos que te contamos.

Modelo 3D - Laminado - Ultimaker Cura - Ajustar escala - Configurar impresión - Soportes - Exportar y guardar

## Modelo 3D

El formato STL es el archivo más común para la impresión en 3D. Recuerda que en Tinkercad puedes exportar tus creaciones a formato .STL

## Laminado

Laminar es convertir un modelo 3D .STL en un archivo .GCODE que es el que le dice a la impresora cómo debe moverse para materializar el modelo.

Hay distintos programas que nos permiten laminar. En nuestro equipo Abalar tenemos, por ejemplo, el Ultimaker Cura.

## Ultimaker Cura en la maqueta Abalar

Puedes ver todo el proceso de laminado de una pieza en el siguiente vídeo:

## Ajustar el modelo

Podemos desplazar el modelo en la superficie de impresión, rotarlo e incluso modificar su escala. En la imagen puedes ver una torre preparada para imprimir al 50% de su tamaño o escala 1:2 (escala mitad), al 100% de su tamaño o escala 1:1 (escala natural) y al 200% de su tamaño o escala 2:1 (escala doble).

## Preparar un modelo con Cura

Primero seleccionamos nuestra impresora, el tipo de filamento y la boquilla. Luego la calidad de impresión, el porcentaje de relleno de la pieza y si necesita o no soportes para imprimir.

## Soportes

Algunas piezas pueden necesitar soportes para que se impriman correctamente. El programa muestra áreas coloreadas de rojo que nos pueden guiar. Pregunta a tu docente si vuestro modelo los necesita.

## Exportar y guardar el archivo .GCODE

Cuando guardemos el resultado el programa nos informará de los gramos de plástico utilizados así como del tiempo que llevará la impresión.

## Lectura facilitada

Llegó la hora de materializar nuestros diseños.

Para imprimir en 3D asegúrate de seguir todos los pasos que te contamos.

Modelo 3D - Laminado - Ultimaker Cura - Ajustar escala - Configurar impresión - Soportes - Exportar y guardar

## Modelo 3D

El formato STL es el archivo más común para la impresión en 3D.
Recuerda que en Tinkercad puedes exportar tus creaciones a formato .STL

## Laminado

Laminar es convertir un modelo 3D .STL en un archivo .GCODE.
El archivo .GCODE es el que le dice a la impresora cómo debe moverse para materializar el modelo.

Hay distintos programas que nos permiten laminar.
En nuestro equipo Abalar tenemos el Ultimaker Cura.

## Ultimaker Cura en la maqueta Abalar

Puedes ver todo el proceso de laminado de una pieza en el siguiente vídeo:

## Ajustar el modelo

Podemos desplazar el modelo en la superficie de impresión, rotarlo e incluso modificar su escala.
En la imagen puedes ver una torre preparada para imprimir la mitad de su tamaño o escala 1:2 (50%),
a la escala natural o escala 1:1 (100%)
y al doble de su tamaño o escala 2:1 (200%).

## Preparar un modelo con Cura

Primero seleccionamos nuestra impresora,el tipo de filamento y la boquilla.
Luego seleccionamos la calidad de impresión, el porcentaje de relleno de la pieza y
si necesita o no soportes para imprimir.

## Soportes

Algunas piezas pueden necesitar soportes para que se impriman correctamente.
El programa muestra áreas coloreadas de rojo que nos pueden guiar.
Pregunta a tu docente si vuestro modelo los necesita.

## Exportar y guardar el archivo .GCODE

Cuando guardemos el resultado
el programa nos informará de los gramos de plástico utilizados.
El programa también dirá cuánto tiempo durará la impresión de la pieza.

# Memoria técnica del proyecto - Construcción.

En esta fase debemos completar el apartado de construcción de la memoria técnica del proyecto. En concreto, tienes que realizar las siguiente tarea:

- Incluir en el apartado 4.- Construcción, una captura de pantalla de las figuras que vais a fabricar en la impresora 3D. Estas capturas de pantalla deben mostrar las figuras antes de ser guardadas en formato .gcode, que es el formato que necesita la impresora 3D para imprimir las piezas (puedes coger estas capturas de pantalla del programa Ultimaker Cura, utilizado para generar el fichero .gcode).

## Lectura facilitada

En esta fase debemos completar el apartado de construcción de la memoria técnica del proyecto.

Tienes incluir en el apartado 4.- Construcción,
una captura de pantalla de las figuras que vais a fabricar en la impresora 3D.

Estas capturas de pantalla deben mostrar las figuras antes de ser guardadas en formato .gcode,
que es el formato que necesita la impresora 3D para imprimir las piezas
(puedes coger estas capturas de pantalla del programa Ultimaker Cura, utilizado para generar el fichero .gcode).

Página 25 de 31

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)