# La controladora Micro:bit

Micro:bit es una placa controladora que nació en el año 2014 a partir de un proyecto de la BBC.

Actualmente, se emplea por una gran diversidad de alumnado para el aprendizaje, en más de 60 países por del mundo.

## Una curiosidad

La distribución de la placa Micro:bit comenzó en el año 2016 bajo la campaña "Make it Digital", gracias a la cual la BBC regaló un millón de estas placas a estudiantes de todo el Reino Unido. Esto implicó la rápida expansión de esta placa en el primer año de vida de la Micro:bit.

La extensión de esta estrategia a otros países, enviando estas placas a estudiantes, permitió el éxito de este proyecto que marca hitos históricos cada año.

¿Sabías que, actualmente, incluso hay países que tienen placas Micro:bit para préstamo en sus bibliotecas?

## Lectura facilitada

La distribución de la placa Micro:bit comenzó en el año 2016.

La BBC regaló un millón de placas Micro:bit a estudiantes del Reino Unido, bajo la campaña Make it Digital.

Esto implicó la rápida expansión de esta placa en el primer año de vida de la placa.

Esta estrategia se extendió a otros países.

El envío de placas a estudiantes permitió el éxito del proyecto.

¿Sabías que, actualmente, incluso hay países que tienen placas Micro:bit para préstamo en sus bibliotecas?

# Descripción de las partes de la placa Micro:bit

2

Pulsa sobre las áreas o iconos activos de la imagen.

{"typeGame":"Mapa","instructions":"","showMinimize":false,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"resources/microbit_2.png","authorImage":"","altImage":"","itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"points":[{"id":"p652412509672","title":"Microcontrolador","type":2,"url":"","video":"","x":0.6294444274902343,"y":0.34436653113439447,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":11,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a652412509672","pts":[{"id":"p748529643894","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a748529643894","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s748529643894","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s652412509672","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p725078131216","title":"Conector USB de tipo micro USB B","type":2,"url":"","video":"","x":0.7094444274902344,"y":0.08297510147094726,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":12,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a725078131216","pts":[{"id":"p1395101281431","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1395101281431","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1395101281431","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s725078131216","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p444389430938","title":"Botón A","type":2,"url":"","video":"","x":0.07194442749023437,"y":0.465861834469614,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a444389430938","pts":[{"id":"p1190223818850","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1190223818850","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1190223818850","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s444389430938","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p132586737852","title":"Botón B","type":2,"url":"","video":"","x":0.41444442749023436,"y":0.5624349718896028,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":12,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a132586737852","pts":[{"id":"p1366416223259","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1366416223259","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1366416223259","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s132586737852","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1348569660436","title":"Matriz de LED","type":2,"url":"","video":"","x":0.17069442749023436,"y":0.3287901120765187,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":13,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1348569660436","pts":[{"id":"p700071960208","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a700071960208","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s700071960208","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1348569660436","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p191680628015","title":"Sensor de sonido","type":2,"url":"","video":"","x":0.3531944274902344,"y":0.2477932273413162,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":16,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a191680628015","pts":[{"id":"p347948050019","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a347948050019","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s347948050019","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s191680628015","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p557645038391","title":"Pin de GND","type":2,"url":"","video":"","x":0.4444444274902344,"y":0.7493509904617832,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a557645038391","pts":[{"id":"p170937149354","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a170937149354","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s170937149354","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s557645038391","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p869615205691","title":"Interruptor táctil","type":2,"url":"","video":"","x":0.21069442749023437,"y":0.21352540963906735,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":17,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a869615205691","pts":[{"id":"p1140196685964","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1140196685964","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1140196685964","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s869615205691","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1143720116841","title":"Antena Bluetooth","type":2,"url":"","video":"","x":0.5631944274902344,"y":0.1730269197362977,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":18,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1143720116841","pts":[{"id":"p1692920731575","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1692920731575","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1692920731575","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1143720116841","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1437335466706","title":"Conexión a alimentación externa","type":2,"url":"","video":"","x":0.9131944274902344,"y":0.18548797892632884,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":18,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1437335466706","pts":[{"id":"p372628051005","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a372628051005","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s372628051005","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1437335466706","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p63066483090","title":"Botón Reset","type":2,"url":"","video":"","x":0.8344444274902344,"y":0.12006738252728899,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":18,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a63066483090","pts":[{"id":"p254861705770","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a254861705770","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s254861705770","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s63066483090","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p491549046899","title":"Pin de alimentación o 3V","type":2,"url":"","video":"","x":0.35444442749023436,"y":0.7680424604089089,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a491549046899","pts":[{"id":"p543963333375","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a543963333375","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s543963333375","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s491549046899","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1422691521670","title":"Pines 0, 1 e 2","type":2,"url":"","video":"","x":0.1356944274902344,"y":0.7244288364303446,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1422691521670","pts":[{"id":"p344815578322","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a344815578322","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s344815578322","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1422691521670","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p57302694111","title":"Sensor giróscopio","type":2,"url":"","video":"","x":0.5506944274902343,"y":0.5904723550671729,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":18,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a57302694111","pts":[{"id":"p1696260574443","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1696260574443","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1696260574443","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s57302694111","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Guardar la puntuación","repeatActivity":false,"textAfter":"","evaluation":0,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":2,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"autoShow":false,"autoAudio":true,"optionsNumber":0,"evaluationF":false,"evaluationIDF":"","id":"202471512175-120","order":"","msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! La pista es:","msgErrors":"Errores","msgHits":"Aciertos","msgScore":"Puntuación","msgMinimize":"Minimizar","msgMaximize":"Maximizar","msgFullScreen":"Pantalla Completa","msgNoImage":"Pregunta sin imágenes","msgSuccesses":"¡Correcto! | ¡Excelente! | ¡Genial! | ¡Muy bien! | ¡Perfecto!","msgFailures":"¡No era eso! | ¡Incorrecto! | ¡No es correcto! | ¡Lo sentimos! | ¡Error!","msgTryAgain":"Necesita al menos un %s% de respuestas correctas para conseguir la información. Vuelva a intentarlo.","msgEndGameScore":"Antes de guardar la puntuación comience la partida.","msgScoreScorm":"La puntuación no se puede guardar porque esta página no forma parte de un paquete SCORM.","msgPoint":"Punto","msgAnswer":"Responder","msgOnlySaveScore":"¡Sólo puede guardar la puntuación una vez!","msgOnlySave":"Sólo puede guardar una vez","msgInformation":"Información","msgYouScore":"Su puntuación","msgOnlySaveAuto":"Su puntuación se guardará después de cada pregunta. Sólo puede jugar una vez.","msgSaveAuto":"Su puntuación se guardará automáticamente después de cada pregunta.","msgSeveralScore":"Puede guardar la puntuación tantas veces como quiera","msgYouLastScore":"La última puntuación guardada es","msgActityComply":"Ya ha realizado esta actividad.","msgPlaySeveralTimes":"Puede realizar esta actividad cuantas veces quiera","msgClose":"Cerrar","msgPoints":"puntos","msgPointsA":"Puntos","msgQuestions":"Preguntas","msgAudio":"Audio","msgAccept":"Aceptar","msgYes":"Sí","msgNo":"No","msgShowAreas":"Mostrar áreas activas","msgShowTest":"Mostrar cuestionario","msgGoActivity":"Pulsa aquí para realizar esta actividad","msgSelectAnswers":"Selecciona las opciones correctas y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgCheksOptions":"Marca todas las opciones en el orden adecuado y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgWriteAnswer":"Escribe la palabra o expresión correcta y pulsa en el botón 'Responder'.","msgIdentify":"Identifica","msgSearch":"Buscar","msgClickOn":"Pulsa sobre","msgReviewContents":"Debes repasar el %s% de los contenidos de la actividad antes de completar el cuestionario.","msgScore10":"¡Todo perfecto! ¡Enhorabuena! ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore4":"No has superado esta prueba. Repasa sus contenidos e inténtalo de nuevo. ¿Deseas repetir la actividad?","msgScore6":"¡Estupendo! Has superado la prueba, pero seguro que lo puedes mejorar. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore8":"¡Casi perfecto! Aún lo puedes hacer mejor. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgNotCorrect":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect1":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect2":"y la respuesta correcta es","msgNotCorrect3":"¡Prueba otra vez!","msgAllVisited":"¡Genial! Has visitado los puntos necesarios.","msgCompleteTest":"Puedes completar el cuestionario.","msgPlayStart":"Pulse aquí para empezar","msgSubtitles":"Subtítulos","msgSelectSubtitles":"Selecciona un archivo de subtítulos. Formatos válidos:","msgNumQuestions":"Número de preguntas","msgHome":"Inicio","msgReturn":"Volver","msgCheck":"Comprobar","msgUncompletedActivity":"Actividad no completada","msgSuccessfulActivity":"Actividad superada. Puntuación: %s","msgUnsuccessfulActivity":"Actividad no superada. Puntuación: %s","msgTypeGame":"Mapa"}}

El microcontrolador es el cerebro del sistema.

Conector para poder transferir datos a la placa por cable.

Pulsador que se puede programar con el bloque de entrada al pulsar el botón A.

Pulsador que se emplea como entrada de la placa.

Conjunto de 5x5 LED de color rojo formando una cuadrícula. También actúa como sensor de luz y de temperatura.

Sensor de sonido o micrófono con indicador LED incorporado.

Conexión al negativo de la alimentación del circuito de la placa controladora. También llamado tierra, se corresponde al valor de 0 Voltios.

El logo de la Micro:bit también funciona como un sensor de contacto.

Sirve para la comunicación inalámbrica con nuestra placa tanto desde PC como desde el móvil o la tablet. También permite la comunicación entre varias Micro:bit.

Podemos conectar la Micro:bit a una alimentación de 3V que disponga del conector adecuado.

Pulsador que ejecuta la función de reset, reinicio o vuelta a las condiciones iniciales.

Conector que suministra una tensión de 3 Voltios desde la alimentación de la placa.

Conectores principales de la placa. Estos conectores permiten tanto la entrada como la salida de datos. En vuestro proyecto se emplearán para la salida de datos hacia los actuadores.

Sensor que permite detectar la inclinación de la placa respecto a un sistema de coordenadas tridimensional.

Su navegador no es compatible con esta herramienta.

# Localiza las partes de la placa Micro:bit

2

Pulsa sobre las áreas o iconos activos de la imagen.

{"typeGame":"Mapa","instructions":"","showMinimize":false,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"resources/microbit_2.png","authorImage":"","altImage":"","itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"points":[{"id":"p652412509672","title":"Microcontrolador","type":2,"url":"","video":"","x":0.6294444274902343,"y":0.34436653113439447,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":11,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a652412509672","pts":[{"id":"p1337167679752","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1337167679752","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1337167679752","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s652412509672","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p725078131216","title":"Conector USB de tipo micro USB B","type":2,"url":"","video":"","x":0.7094444274902344,"y":0.08297510147094726,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":12,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a725078131216","pts":[{"id":"p785506318623","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a785506318623","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s785506318623","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s725078131216","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p444389430938","title":"Botón A","type":2,"url":"","video":"","x":0.07194442749023437,"y":0.465861834469614,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a444389430938","pts":[{"id":"p408058331699","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a408058331699","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s408058331699","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s444389430938","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1348569660436","title":"Matriz de LED","type":2,"url":"","video":"","x":0.17069442749023436,"y":0.3287901120765187,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":13,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1348569660436","pts":[{"id":"p596411615346","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a596411615346","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s596411615346","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1348569660436","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p191680628015","title":"Sensor de sonido","type":2,"url":"","video":"","x":0.3531944274902344,"y":0.2477932273413162,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":16,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a191680628015","pts":[{"id":"p1357807343179","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1357807343179","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1357807343179","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s191680628015","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p557645038391","title":"Pin de GND","type":2,"url":"","video":"","x":0.4444444274902344,"y":0.7493509904617832,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a557645038391","pts":[{"id":"p933062687373","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a933062687373","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s933062687373","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s557645038391","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p491549046899","title":"Pin de alimentación o 3V","type":2,"url":"","video":"","x":0.35444442749023436,"y":0.7680424604089089,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a491549046899","pts":[{"id":"p123915588489","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a123915588489","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s123915588489","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s491549046899","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1422691521670","title":"Pines 0, 1 e 2","type":2,"url":"","video":"","x":0.1356944274902344,"y":0.7244288364303446,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":15,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1422691521670","pts":[{"id":"p176784009674","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a176784009674","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s176784009674","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1422691521670","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p150242028391","title":"Conexión a alimentación externa","type":2,"url":"","video":"","x":0.9194444274902344,"y":0.14498958409389603,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":18,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a150242028391","pts":[{"id":"p1507886824438","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1507886824438","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1507886824438","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s150242028391","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":"","color":"#000000","fontSize":"14"}],"isScorm":1,"textButtonScorm":"Guardar la puntuación","repeatActivity":true,"textAfter":"","evaluation":3,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":2,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"autoShow":false,"autoAudio":true,"optionsNumber":0,"evaluationF":false,"evaluationIDF":"","id":"202471512343-120","order":"","msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! La pista es:","msgErrors":"Errores","msgHits":"Aciertos","msgScore":"Puntuación","msgMinimize":"Minimizar","msgMaximize":"Maximizar","msgFullScreen":"Pantalla Completa","msgNoImage":"Pregunta sin imágenes","msgSuccesses":"¡Correcto! | ¡Excelente! | ¡Genial! | Muy bien!¡ | ¡Perfecto!","msgFailures":"¡No era eso! | ¡Incorrecto! | ¡No es correcto! | ¡Lo sentimos! | ¡Error!","msgTryAgain":"Necesita por lo menos un %s% de respuestas correctas para conseguir la información. Vuelva a intentarlo.","msgEndGameScore":"Antes de guardar la puntuación comience la partida.","msgScoreScorm":"La puntuación no se puede guardar porque esta página no me la fuere parte de un paquete SCORM.","msgPoint":"Punto","msgAnswer":"Respuesta","msgOnlySaveScore":"Sólo puede guardar la puntuación una vez!","msgOnlySave":"Sólo puede guardar una vez","msgInformation":"Información","msgYouScore":"Su puntuación","msgOnlySaveAuto":"Su puntuación se guardará después de cada pregunta. Sólo puede jugar una vez.","msgSaveAuto":"Su puntuación se guardará automáticamente después de cada pregunta.","msgSeveralScore":"Puede guardar la puntuación tantas veces como quiera","msgYouLastScore":"La última puntuación guardada es","msgActityComply":"Ya ha realizado esta actividad.","msgPlaySeveralTimes":"Puede realizar esta actividad tantas veces como quiera","msgClose":"Cerrar","msgPoints":"puntos","msgPointsA":"Puntos","msgQuestions":"Preguntas","msgAudio":"Audio","msgAccept":"Aceptar","msgYes":"Sí","msgNo":"No","msgShowAreas":"Mostrar áreas activas","msgShowTest":"Mostrar cuestionario","msgGoActivity":"Pulsa aquí para realizar esta actividad","msgSelectAnswers":"Selecciona las opciones correctas y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgCheksOptions":"Marca todas las opciones en la orden adecuada y pulsa en el botón ","msgWriteAnswer":"Escribe la palabra o frase correcta y hace clic en el botón ","msgIdentify":"Identifica","msgSearch":"Buscar","msgClickOn":"Pulsa sobre","msgReviewContents":"Debes repasar el %s% de los contenidos de la actividad antes de completar el cuestionario.","msgScore10":"¡Todo perfecto! ¡Enhorabuena! ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore4":"No has superado esta prueba. Repasa sus contenidos e inténtalo de nuevo. ¿Deseas repetir la actividad?","msgScore6":"¡Estupendo! Has superado la prueba, pero seguro que lo puedes mejorar. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore8":"¡Casi perfecto! Aún lo puedes hacer mejor. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgNotCorrect":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect1":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect2":"y la respuesta correcta es","msgNotCorrect3":"¡Prueba otra vez!","msgAllVisited":"¡Genial! Has visitado los puntos necesarios.","msgCompleteTest":"Puedes completar el cuestionario.","msgPlayStart":"Pulse aquí para comenzar","msgSubtitles":"Subtítulos","msgSelectSubtitles":"Selecciona un archivo de subtítulos. Formatos válidos:","msgNumQuestions":"Número de preguntas","msgHome":"Inicio","msgReturn":"Volver","msgCheck":"Comprobar","msgUncompletedActivity":"Actividad no completada","msgSuccessfulActivity":"Actividad superada. Puntuación: %s","msgUnsuccessfulActivity":"Actividad no superada. Puntuación: %s","msgTypeGame":"Mapa"}}

El microcontrolador es el cerebro del sistema.

Conector para poder transferir datos a la placa por cable.

Pulsador que se puede programar con el bloque de entrada al pulsar el botón A.

Conjunto de 5x5 LED de color rojo formando una cuadrícula. También actúa como sensor de luz y de temperatura.

Sensor de sonido o micrófono con indicador LED incorporado.

Conexión al negativo de la alimentación del circuito de la placa controladora. También llamado tierra, se corresponde al valor de 0 Voltios

Conector que suministra una tensión de 3 Voltios desde la alimentación de la placa.

Conectores principales de la placa. Estos conectores permiten tanto la entrada como la salida de datos. En vuestro proyecto se emplearán para la salida de datos hacia los actuadores.

Podemos conectar a la Micro:bit la una alimentación de 3V que disponga del conector adecuado.

Su navegador no es compatible con esta herramienta.

Página 11 de 29

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)