# 3.4. El arte de acotar

## Glosario

## Estándar

Definición:

  Norma, criterio o modelo que se utiliza como referencia para hacer algo.

Ejemplo:

  Los productos de esta fábrica cumplen el estándar de calidad.

## Sección

Definición:

  En dibujo técnico, una sección es una vista del interior de un objeto como si lo hubieras cortado que se usa para mostrar los detalles internos que no se ven desde el exterior.

Ejemplo:

  La tubería tiene una sección circular.

# ¿Qué es acotar?

¿Alguna vez has montado un puzle? ¿Y un mueble? En cualquiera de los dos casos necesitas que las piezas encajen perfectamente. ¿Cómo se consigue esto? La clave está en indicar las medidas exactas de cada parte del objeto cuando se diseña.
A esto se llama acotación. Acotar es indicar las dimensiones de un objeto representado, utilizando una serie de símbolos y siguiendo las normas establecidas.

## Lectura facilitada

¿Alguna vez has montado un puzle?

¿Alguna vez has montado un mueble?

Es importante que las piezas del puzle o del mueble encajen perfectas.

Por eso, es importante indicar las medidas exactas de cada parte del objeto en el diseño.

Esto es la acotación.

Acotar es indicar las dimensiones de un objeto representado.

Se utilizan símbolos en la acotación.

Hay que cumplir las normas de acotación.

# Elementos de la acotación

En la acotación existen una serie de elementos que siempre deben estar presentes. Estos elementos son:

- La cifra de cota: valor numérico de la medida real. Por lo tanto, si se está trabajando con planos hechos a escala de ampliación o de reducción, la cota indicada se corresponde con la medida real, no con el valor de la medida a escala.
- La línea de cota: líneas paralelas al elemento a acotar. Se realiza con trazo fino y continuo.
- El símbolo extremo de cota: elemento situado al final de la línea de cota para delimitar su longitud. Está permitida la utilización de diferentes símbolos, pero debe mantenerse un estándar en todo el diseño. Los símbolos permitidos, de forma genérica y sin ser objeto de estudio en este curso las particularidades contempladas en la normativa, son:

Flecha cerrada 30º rellena
Flecha cerrada 30º vacía
Flecha abierta a 30º
Flecha abierta 90º
Trazo oblicuo a 45º

- La línea de referencia: líneas perpendiculares al elemento a acotar que parten de sus extremos. Se realizan con trazo fino y continuo, sobresaliendo como mínimo 2 mm sobre la línea de cota.

Elementos acotación

## Lectura facilitada

En la acotación hay elementos que siempre deben aparecer.

Estos elementos son:

- La cifra de cota:
  - Es el valor numérico de la medida real.
  - La cota es la medida real.
  - La cota no indica el valor a escala.
  - Es importante tenerlo en cuenta en los planos a escala de ampliación y reducción.
- La línea de cota:
  - Son líneas paralelas al elemento a acotar.
  - Se dibuja con trazo fino y continuo.
- El símbolo extremo de cota:
  - Es el elemento que está al final de la línea de cota.
  - Este símbolo delimita la longitud de la línea de cota.
  - Se pueden usar diferentes símbolos.
  - Debe usarse el mismo símbolo en todo el dibujo.
  - Los símbolos que pueden usarse son los siguientes:

Flecha cerrada 30º rellena
Flecha cerrada 30º vacía
Flecha abierta a 30º
Flecha abierta 90º
Trazo oblicuo a 45º

- La línea de referencia:
  - Línea perpendicular al elemento a acotar.
  - Salen de los extremos del elemento a acotar.
  - Se dibujan con trazo fino y continuo.
  - Sobresalen como mínimo 2 mm sobre la línea de cota.

## Apoyo visual

# Tipos de acotación

Dependiendo del tipo de plano que se esté elaborando, existen diferentes tipos de acotación. Este curso nos centraremos en los tres tipos más habituales:

## ↔↔ Serie

En la acotación en serie, las cotas se disponen una a continuación de la otra de forma que cada elemento se acota a partir del anterior.

Este tipo de acotación presenta el inconveniente de que puede dar lugar a la acumulación de errores entre las distintas medidas.

## ≡ Paralelo

En la acotación en paralelo, todas las cotas que están en una misma dirección se originan en un punto común que actúa como referencia.

Este tipo de acotación evita la acumulación de errores que podrían producirse con la acotación en serie, ya que cada cota es independiente de las demás.

## ↔↔ ≡ Mixta o combinada

La acotación combinada o mixta es una mezcla de la acotación en serie y paralelo.

Se trata del sistema más utilizando en la elaboración de planos.

## Lectura facilitada

Existen diferentes tipos de acotación.

Se usa un tipo de acotación u otro según el tipo de plano

Este curso estudiamos los tres tipos de escalas más usados.

## ↔↔ Serie

Las cotas están una a continuación de la otra.

Cada elemento se acota a partir del anterior.

Problema: puede hacer que se acumulen errores en varias medidas.

## ≡ Paralelo

Las cotas salen de un punto común o referencia.

Esta acotación evita la acumulación de errores de la acotación en serie.

## ↔↔ ≡ Mixta o combinada

La acotación combinada o mixta es una mezcla de la acotación en serie y paralelo.

La acotación combinada o mixta es el sistema más utilizando en los planos.

# Normas de acotación

La acotación es un proceso normalizado, por lo tanto, es importante seguir una serie de normas para acotar un plano. Estas normas tienen que cumplirse independientemente del tipo de acotación que se se esté utilizando. La normalización permite que los planos sean interpretados de igual forma por cualquier persona que necesite usar ese plano.

## Sólo lo fundamental

Deben indicarse las cotas imprescindibles para construir el objeto, de forma que:

- No falten datos, lo cual dificultarían la construcción del diseño.
- No haya cotas adicionales, que se puedan deducir de otras medidas ya presentes en el plano. Las cotas redundantes complican la interpretación del plano.

Cotas fundamentales

## Unidades

Todas las cotas deben indicarse en la misma unidad. Por defecto, se establece que:

- En la acotación de piezas mecánicas y objetos de pequeño tamaño las cifras de cota se expresan en milímetros.
- En arquitectura y construcción las cotas se expresan en metros.

Si se acota en otras unidades, debe indicarse mediante una nota en el plano o en el cajetín, ya que la cifra de cota nunca se acompaña de la unidad.

Unidades

## Cruce de líneas

Las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota no deben, por regla general, cortar otras líneas del dibujo, excepto que sea inevitable. También se debe evitar que se corten entre sí.

Cruce de líneas

## Cifra de cota

La cifra de cota debe situarse cumpliendo los siguientes criterios:

- Estar siempre ubicada sobre la línea de cota. En el caso de las cotas verticales, debe situarse de tal forma que al girar la línea de cota en el sentido de las agujas del reloj, la cifra de cota debe quedar encima de la línea de cota.
- Situar las cotas verticales deben ser legibles desde abajo hacia arriba.
- Quedar ligeramente separada sobre la línea de cota.
- Estar centrada sobre la línea de cota, aunque existen casos particulares en que se exceptúa este criterio.

Cifra de cota

## Superposición de líneas

Las líneas de cota nunca deben superponerse con las aristas del diseño, ni con los ejes de simetría. Esto dificultaría su visualización y, por lo tanto, la interpretación de la acotación.

Superposición de líneas

## Símbolos

En acotación, existen elementos complementarios constituidos por una serie de símbolos que acompañan a la cifra de cota. Su función es actuar como indicaciones gráficas adicionales para facilitar la comprensión del plano.

Durante este curso, se utilizarán fundamentalmente tres de ellos, aunque existen más:

Símbolo | Significado
R | Radio
∅ | Diámetro
| Cuadrado

A la hora de utilizar estos símbolos, debes tener en cuenta que:

- Tienen que acompañar a la cifra de cota siempre que estés acotando algún elemento a los que hacen referencia (radio, diámetro, cuadrado...).
- Se sitúan pegados a la cifra de cota, sin espacio entre ellas. Por ejemplo: R10.

Además, en la acotación de radios y diámetros debes saber que:

- El criterio general, indica que los arcos mayores de 180º se acotan con el diámetro (ø), mientras que los menores se acotan con el radio (R).
- Las líneas de cota no pueden superponerse con los ejes de simetría.
- La línea de cota lleva flecha solo en el extremo correspondiente al arco, no en los dos extremos como en las acotaciones anteriores.

Símbolos de acotación

## Poco espacio

Si la línea de cota sobre la que se debe poner el valor es muy pequeña, se permite aplicar varias alternativas para que las dimensiones queden claramente especificadas:

- a) Situar la cifra de cota sobre las líneas auxiliares de cota, después del símbolo extremo de cota.
- b) Modificar las flechas extremo de cota por puntos rellenos o bien trazos a 45º en el caso de la acotación en serie.
- c) Situar la cifra da cota sobre una línea de referencia que señale la línea de cota sobre la que debería estar.

Acotación en espacios reducidos

## Lectura facilitada

La acotación sigue unas normas.

Estas normas tienen que cumplirse siempre.

Estas normas ayudan a que los planos se entiendan siempre de la misma forma y por cualquier persona.

## Sólo lo fundamental

Deben ponerse solo las cotas necesarias para construir el objeto.

No deben faltar datos.

No debe haber cotas de más.

Las cotas que se pueden obtener a partir de otras en el plano, no se indican.

Las cotas de más hacen más difícil entender el plano.

Cotas fundamentales

## Unidades

Todas las cotas deben estar en la misma unidad.

Por defecto, se debe:

- En piezas mecánicas y objetos pequeños la cota está en milímetros.
- En arquitectura y construcción las cotas están en metros.

Si se acota en otras unidades, debe ponerse en el plano.

Se puede poner una nota al final del plano o en el cajetín.

Nunca se escriben las unidades junto a la cota.

Unidades

## Cruce de líneas

Las líneas auxiliares de cota no deben cortar a otras líneas del dibujo.

Las líneas de cota no deben cortar otras líneas del dibujo.

Tampoco deben cruzarse entre sí.

A veces, hay alguna excepción a lo anterior, cuando es imposible que no se crucen.

Cruce de líneas

## Cifra de cota

La cifra de cota debe estar en el lugar correcto según estas reglas:

- Estar siempre sobre la línea de cota.
- En las cotas verticales debe estar de forma que, si giras la línea hacia la derecha, la cifra quede encima.
- Las cotas verticales deben leerse de abajo hacia arriba.
- La cifra de cota debe estar un poco separada de la línea de cota.
- La cifra de cota debe estar centrada sobre la línea de cota.
- Hay casos donde puede no estar centrada.

Cifra de cota

## Superposición de líneas

Las líneas de cota nunca deben estar encima de aristas del diseño.

Las líneas de cota nunca deben estar encima de los ejes de simetría.

Lo anterior dificulta entender el plano.

Superposición de líneas

## Símbolos

En acotación, hay símbolos que van junto a la cifra de cota.

Estos símbolos ayudan a entender mejor el plano.

Durante este curso, usarás principalmente tres de estos símbolos, pero hay más.

Símbolo | Significado
R | Radio
∅ | Diámetro
| Cuadrado

Cuando uses estos símbolos, recuerda que:

- Tienen que ir junto a la cifra de cota siempre que midas un radio, un diámetro o un cuadrado.
- Se ponen pegados a la cifra de cota, sin espacio. Por ejemplo: R10.

Además, al medir radios y diámetros, debes saber que:

- Los arcos de más de 180º se miden con el diámetro (ø).
- Los arcos de menos de 180º se miden con el radio (R)
- Las líneas de cota no pueden cruzarse con los ejes de simetría.
- La línea de cota tiene flecha solo en el extremo que va al arco, no en los dos extremos como antes.

Símbolos de acotación

## Poco espacio

Si la línea de cota es muy pequeña, se puede:

1. Poner la cifra de cota sobre las líneas auxiliares, después del símbolo de cota.
2. Cambiar las flechas en el extremo de cota por puntos rellenos o líneas a 45º si es una acotación en serie.
3. Poner la cifra de cota sobre una línea que muestre dónde debería estar la línea de cota.

Acotación en espacios reducidos

Página 14 de 28

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)