Máquinas e proxectos técnicos

- Máquinas e proxectos técnicos
- 1. Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos
- 2. Secuencia de contidos e actividades
  - 2.1 Tipos de mecanismos
    - 2.1.1 Mecanismos simples de transmisión
    - 2.1.2 Mecanismos complexos de transmisión
    - 2.1.3 Mecanismos de transformación
    - 2.1.4 Mecanismos de variación da velocidade. Cálculo da relación de transmisión
  - 2.2 As máquinas simples en aparellos de uso cotián
  - 2.3 Deseño de maquetas de máquinas e mecanismos de transmisión e transformación de movementos
  - 2.4 Motores térmicos e eléctricos
    - 2.4.1 Motores térmicos
    - 2.4.2 Motores eléctricos
  - 2.5 Desenvolvemento de proxectos técnicos
  - 2.6 Xeitos de organización do traballo na empresa. Produción en serie
    - 2.6.1 As empresas
    - 2.6.2 A produción de bens
    - 2.6.3 Sistemas de control de calidade na fabricación de produtos industriais
  - 2.7 Normalización nos produtos industriais
    - 2.7.1 ﻿Normalización e certificación
- 3. Resumo de contidos
- 4. Actividades complementarias
- 5. Exercicios de autoavaliación
- 6. Solucionario
  - 6.1. Solucións das actividades propostas
  - 6.2. Solucións das actividades complementarias
  - 6.3. Solucións dos exercicios de autoavaliación
- 7 . Glosario
- 8. Bibliografía e recursos
- 9. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 2.1.3 Mecanismos de transformación

Os mecanismos de transformación converten un movemento circular nun movemento rectilíneo, e viceversa. Estudaremos os exemplos do piñón-cremalleira e a polea-manivela.

Sistema piñón cremalleira
Consiste nunha roda dentada con dentes rectos, chamada piñón, engarzada a unha cremalleira ou barra dentada. Cando a roda dentada xira, a cremalleira desprázase con movemento rectilíneo. É un mecanismo reversible, de xeito que tamén permite transformar o movemento rectilíneo da cremalleira nun movemento circular do piñón. Utilízase nas direccións dos automóbiles, en tirarrollas ....

Sistema polea-manivela (torno)
Consiste nunha barra dobrada (manivela) unida a un tambor tipo polea, que fai xirar arredor do seu eixe. A forza motriz necesaria para que o eixe xire é menor que a que habería que lle aplicar se a barra fose recta. Utilízase amplamente para o levantamento de cargas.
| A condición de equilibrio dunha polea móbil é: F x b = R x r onde F é a forza motriz; R, a resistencia; b, a lonxitude do brazo dobrado da manivela, e r, o raio do torno.

### Actividade resolta

Indique outros mecanismos de transformación do movemento.

Solución | A leva, que transforma un movemento circular nun movemento alternativo non circular. Emprégase na apertura e no pechamento de válvulas, en circuítos, e noutros mecanismos de automóbiles, lavadoras, etc. Parafuso-porca, que transforma un movemento circular nun movemento lineal. Cando o parafuso xira e a porca permanece fixa o parafuso avanza, e cando é a porca a que xira sobre un parafuso fixo, avanza. É moi empregado en mecanismos sinxelos como o gato mecánico ou a billa de rosca.

S10. Nun torno composto por un tambor de radio 10 cm e unha manivela de b = 1 m. Que forza debemos de aplicar para mover unha carga de 100 kg ?

### Retroalimentación

F . b = R . r

F . 100 cm = 100 kg . 10 cm

F = 10 kg

É recomendable expresar o resultado en newtons:

F = 10 . 9,81 = 98,1 N, é dicir, con 98,1 N de forza seremos capaces de mover os 100 kg de masa.

« Anterior | Seguinte »