- Técnicas de expresión y de representación gráfica
- 1.- La representación gráfica en tecnología
- 2.- El proceso de dibujo
- 3.- Materiales para el dibujo
- 4.- Normalización
- 5.- Sistema diédrico de representación
- 6.- Obtención de las vistas de un objeto
- 7.- Perspectiva isométrica
- 8.- Perspectica caballera
- 9.- Perspectiva cónica
- 10.- Escalas de representación
- 11.- Dibujo asistido por ordenador
- Autoevaluación.
- Créditos.

« Anterior | Siguiente »

# 3.- Materiales para el dibujo

Para realizar un dibujo son necesarios unos determinados materiales. Conocer sus características y la forma correcta para su utilización y manejo se hace imprescindible.

#### El lápiz

Se caracteriza por su grado de dureza, que se designa mediante números y letras.

Dureza de los lápices de grafito. Archivo de Wikipedia. CC-BY-SA

Debes conocer

Vamos a ver ahora las distintas formas y usos que le podemos dar al lápiz para el dibujo en tecnología. Pincha sobre la imagen y accederás a una nueva ventana con la presentación.

El lápiz de dibujo from Arte_Factory

Para saber más

Vídeo de Discovery Channel: cómo se fabrica un lápiz. Acceso al vídeo (en una ventana nueva)

#### El papel

Tamaños normalizados de papel serie A
CC by-nc-sa reddwarf55555, via Wikimedia Commons Tamaños normalizados de papel serie A

El papel es una hoja o lámina, hecha de pasta de fibras vegetales. Ha sido el soporte habitual para la realización del dibujo técnico hasta la generalización del las aplicaciones informáticas.
Se presenta en rollos o en pliegos,con espesores que varían según su gramajeGramajePeso del papel en gramos por metro cuadrado de superficie. .
Las distintas clases de papel se clasifican en Dibujo Técnico según su aplicación en dos grandes grupos: papel opaco y papel transparente.

Todos los dibujos técnicos se deben realizar en papel cortado con unas dimensiones que se encuentran normalizadas según distintos formatos. Los formatos de papel más empleados son A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Por su difusión, el formato A4 es lo más usual.

Relaciones entre los tamaños normalizados de papel
CC by-nc-sa Wikimedia Commons Relaciones entre los tamaños normalizados de papel

Tipos de papel
Tipo | Características | Aplicaciones | Variedades
--- | --- | --- | ---
Opaco | Generalmente blanco, satinado y brillante. Permite el borrado y la aplicación de tintas y colores. | Dibujos que no van a ser reproducidos por transparencias. | Papel de embalar, Canson, Ingres, básico, cartulina, cartón pluma, milimetrado, isométrico, etc.
Transparente | De color gris claro o azulado, fuerte y poco o nada aceitado. Permite ver a su través el dibujo a lápiz colocado debajo u otros papeles transparentes (capas), además debe admitir el borrado, la tinta y los colores. | Calcado de dibujos a tinta. Diapositivas. Presentaciones. Planos topográficos. | Papel vegetal, sulfurado, papel pergamino

Para saber más

En esta presentación podrás ver con detalle como se obtienen los diferentes formatos de la serie DIN

Formatos serie DIN

(Acceso a la presentación en una ventana nueva

### Regla, escuadra y cartabón

Elaboración propia a partir de imágenes de Wikipedia Escuadra, cartabón y regla

La regla se usa como instrumento de medida; a cuyo objeto, deberá ser graduada.

La escuadra tiene dos ángulos de 45° y uno de 90°; mientras que, el cartabón tiene los ángulos de 30°, 60° y 90°. Deben tener perfiles rectos, Sin biseles, porque impiden el deslizamiento.

No deben llevar numeración alguna, ya que su función no es medir, si no sostener los rasgos.

La escuadra y el cartabón forman un juego en el que la hipotenusa de la escuadra debe ser igual al lado mayor del cartabón.

Para el trazado de paralelas, el mejor método es poner uno de los lados iguales de la escuadra sobre la hipotenusa del cartabón, como se indica en la figura. Deslizar la escuadra sobre el cartabón y trazar las líneas a la distancia deseada.

Para el trazado de perpendiculares, se coloca la escuadra y el cartabón al igual que para trazar paralelas. Gira la escuadro 90°, según se indica en la siguiente figura. A continuación desliza la escuadra y traza las perpendiculares a las distancias deseadas.

Estudia como trazar líneas formando diferentes ángulos con la ayuda de la escuadra y del cartabón.

Acceso a la animación en una ventana nueva sobre la construcción de ángulos con escuadra y cartabón

Trazado de ángulos con escuedra y cartabón (animación). CC-BY-NC-SA

Debes conocer

Trazado de palalelas empleando la escuadra y el cartabón.

Acceso a una nueva ventana con la explicación.

[CC by-nc-sa Publicado por Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Trazado de paralelas (animación)]
Debes conocer

Trazado de perpendiculares empleando la escuadra y el cartabón.

Acceso a una nueva ventana con la explicación.

[CC by-nc-sa Publicado por Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Trazado de perpendiculares (animación)]

### Transportador de ángulos

Circunferencia o semicircunferencia graduada que nos sirve para medir y marcar ángulos.

Luigi Chiesa Trnasportador de ángulos
Ejercicio Resuelto

Mide con el transportador los siguientes ángulos. (Pincha sobre la imagen y se abrirá el archivo pdf en una ventana nueva que puedes descargar)

Enunciado de ejercicio para transportador de ángulos. IEDA

A = 35º; B = 100º; C = 45º; D = 70º; E = 85º y F = 25º.

Ejercicio propuesto

Traza los ángulos siguientes:

Enunciado Ejercicio propuesto para transportador de ángulos. IEDA.

### El compás

El compás es un instrumento de dibujo que nos permite trazar arcos de circunferencia. Para utilizar el compás correctamente conviene observar las siguientes normas:

- Hay que afilar la mina haciendo un bisel hacia la parte interior del compás.
- Hay que colocar el compás perpendicularmente sobre el papel; la punta metálica y la mina siempre tienen que estar al mismo nivel.
- Hay que situar rigurosamente y con suavidad la punta metálica en el centro de la circunferencia.
- Hay que coger el compás por el mango con los dedos pulgar e índice y hacer que gire, inclinándolo ligeramente en la dirección y el sentido del giro, para obtener de un sólo rasgo a circunferencia deseada.
- Hay que situar rigurosamente y con suavidad la punta metálica en el centro de la circunferencia.

Observa a continuación cómo debes utilizar el compás:

Trazado de una circunferencia con compás. IEDA.

Diferentes tipos de compás. Banco de imágenes y sonidos INTEF

Partes de un compás. IedaCC by-nc
Debes conocer

En el siguiente vídeo te van a explicar como utilizar correctamente un compás en dibujo técnico. Pincha en la imagen y se abrirá el vídeo en una nueva ventana.

Cómo utilizar el material de dibujo técnico. MrAlfonsomarcos. Licencia estándar de YouTube.

#### Estilógrafos y rotuladores.

Se emplean para dibujar y rotular los dibujos y planos, en el acabado final de todo proyecto. Sus antecedentes son el tiralíneas y las plumillas. Los estilógrafos facilitan el entintado, pues evitan que la tinta se derrame sobre el papel al realizar el trazado. Se fabrican en plástico y metal, generalmente se presentan en estuche formando una serie normalizada, expresada en milímetros:

Serie 1: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 y 1.2

Serie 2: 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 y 2.

Estilógrafos y rotuladores. IEDA.

#### Goma de borrar.

Gomas de borrar.IEDA.

A veces cuando dibujamos es necesario corregir errores y en este caso debemos recurrir a las gomas. Estas se deben usar correctamente: con suavidad, en un solo sentido, para no estropear el satinado del papel.

Fabricada en caucho, generalmente, la goma es blanda y flexible, se emplea normalmente para borrar lápiz y ocasionalmente tinta.

En el mercado podemos encontrar muchos tipos de gomas: para borrar lápiz, carboncillo, tinta, etc.

Dependiendo del uso que se le vaya a dar las gomas pueden ser blandas o duras.

Duras: para borrar el trazado realizado con lápiz duro (H).

Blandas: para borrar el trazado realizado con lápiz blando (B).

Abrasivas: para borrar el trazado realizado a tinta.

Las gomas pueden ser insertadas en una barra de madera o en porta gomas de plástico, en ambos casos permite un borrado más preciso y cuidado.

#### Sacapuntas.

Para afilar las puntas de las minas, ya sea de lápiz o portaminas, disponemos de diversos útiles: raspador, sacapuntas y afiladores de minas.

El sacapuntas se fabrica normalmente en metal (son los más apropiados) pero también pueden ser de plástico. Los hay de varios tipos: de sobremesa y eléctrico.

El lápiz tiene que estar bien afilado, en forma de cono y con una distancia de 25 milímetros.

La punta de la mina del compás o del portaminas tiene que estar afilado en un ángulo de 75º sobresaliendo unos 10 milímetros.

Sacapuntas. IEDA.
Afilado de lápiz y mina. IEDA.
Autoevaluación

Completa los espacios en blanco:

El lápiz se caracteriza por su grado de JXUwMDNjJXUwMDExJXUwMDA3JXUwMDE3JXUwMDFmJXUwMDFi .

El papel es una hoja hecha de pasta de JXUwMDNlJXUwMDBmJXUwMDBiJXUwMDEwJXUwMDEzJXUwMDEy vegetales. Sus espesores varían según su JXUwMDNmJXUwMDE1JXUwMDEzJXUwMDBjJXUwMDBjJXUwMDBiJXUwMDBm .

Las distintas clases de papel se clasifican en Dibujo Técnico según su aplicación en dos grandes grupos: papel JXUwMDM3JXUwMDFmJXUwMDExJXUwMDAyJXUwMDBj y papel JXUwMDJjJXUwMDA2JXUwMDEzJXUwMDBmJXUwMDFkJXUwMDAzJXUwMDExJXUwMDEzJXUwMDE3JXUw MDBiJXUwMDFhJXUwMDEx .
Por su difusión, el formato JXUwMDE5JXUwMDc1 es lo más usual.

La escuadra tiene dos ángulos de JXUwMDZjJXUwMDAx ° y uno de JXUwMDYxJXUwMDA5 °; mientras que, el cartabón tiene los ángulos de JXUwMDZiJXUwMDAz °, JXUwMDZlJXUwMDA2 ° y JXUwMDYxJXUwMDA5 °.

Dependiendo del uso que se le vaya a dar las gomas de borrar pueden ser JXUwMDNhJXUwMDBlJXUwMDBkJXUwMDBmJXUwMDBhJXUwMDA1JXUwMDEy o JXUwMDNjJXUwMDExJXUwMDA3JXUwMDEzJXUwMDEy .

El lápiz tiene que estar bien afilado, en forma de JXUwMDNiJXUwMDBjJXUwMDAxJXUwMDAx y con una distancia de JXUwMDZhJXUwMDA3 milímetros.
La punta de la mina del compás o del portaminas tiene que estar afilado en un ángulo de JXUwMDZmJXUwMDAy º sobresaliendo unos JXUwMDY5JXUwMDAx milímetros.

« Anterior | Siguiente »