# Soporte

Este parámetro controla a creación de material de aporte no caso de beirís ou zonas nas que a gravidade non permite a correcta deposición do material para realizar unha capa.

Se non se habilita o Soporte, non se fará ningún apoio.

- Tocando a placa de impresión: a máquina so fará apoios que teñan como base a mesa de impresión, nunca se apoiará na peza.
- En todos sitios: a máquina ten liberdade para xerar material de apoio na mesa e na propia peza, estragando un pouco o seu acabado final.

Recomendado: Habilitar o soporte, e permitir En todos sitios.

[http://wiki.ikaslab.org – soporte – CC BY]

### Licenza