# Reto en corte láser

# Consejos de diseño en Libre Office para cortar con láser

Para que la cortadora interprete correctamente el diseño, es importante que:

- Las formas del dibujo no estén agrupadas sino unidas o que hagamos diferencias entre ellas.
- Sólo línea.
- Relleno ninguno. (Ojo, no es lo mismo que relleno de color blanco).

# Del dibujo 2D al corte láser

Llegó la hora de materializar nuestros diseños. A la hora de imprimir en 3D asegúrate de seguir todos los pasos que te contamos.

Vector 2D - Software corte - Corte láser

## Modelo 2D

El formato SVG es uno de los formatos más comunes para el diseño de los objetos para guiar la cortadora láser.

Recuerda que en el Draw debes exportar tus creaciones a ese formato.

Una vez exportado, debes entregar tus creaciones a tu profesor/a.

## La cortadora láser Mr Beam

Aquí te dejo un vídeo general de la cortadora que tenemos en el taller.

Además, en las siguientes pestañas, te iré presentado paso a paso como debes hacer para para fabricar los objetos que has diseñado.

De todos modos, pregunta a tu profesor/a

Cortadora láser Mr Beam

## Como obtener una pieza en Mr Beam a partir de tu diseño

# Memoria técnica del proyecto - Construcción

En esta fase debemos completar el apartado de construcción de la memoria técnica del proyecto. En concreto, tienes que realizar las siguiente tarea:

- Incluir en el apartado 3.- Construcción una captura de pantalla de las figuras que vais a fabricar en la cortadora láser. Estas capturas de pantalla deben mostrar las figuras antes de ser enviadas a la cortadora para su corte (realiza una captura de pantalla de la aplicación que utiliza la cortadora láser y en la que se pueda ver la figura que vais a cortar).

## Lectura facilitada

En esta fase debemos completar el apartado de construcción de la memoria técnica del proyecto.

Tienes que incluir en el apartado 4.- Construcción,
una captura de pantalla de las figuras que vais a fabricar en la cortadora láser.

Estas capturas de pantalla deben mostrar las figuras
antes de ser enviadas a la cortadora para su corte
(realiza una captura de pantalla de la aplicación que utiliza la cortadora
y en la que se pueda ver la figura que vais a cortar).

Página 26 de 31

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)