# 4.7. Construcción segura

# Manos a la obra

Es hora de empezar a construir vuestra maqueta y no debéis olvidar las siguientes recomendaciones:

- Tener disponibles las hojas de proceso de la maqueta con las medidas, para que sirvan de guía.
- Preparar el espacio de trabajo. Debéis recordar la importancia del orden para evitar accidentes y pérdidas de tiempo buscando materiales y herramientas. Al terminar la sesión, tenéis que dejarlo limpio y recogido.
- Localizar y disponer del material necesario, como papel o cartón. Tenerlo a mano facilitará el proceso de construcción.
- Localizar y disponer de los utensilios y herramientas necesarias. Recordad que algunas herramientas tienen un número limitado de unidades, por eso debéis devolverlas a su lugar original después de usarlas para que estén disponibles para los demás. Es importante evitar acumular herramientas innecesarias en vuestro espacio de trabajo.

## Lectura facilitada

Sigue estas recomendaciones:

- Tener siempre a mano las guías de trabajo y las hojas de proceso.
- El espacio de trabajo tiene que estar limpio y recogido.
- Debéis limpiar y recoger el espacio de trabajo al final de la sesión.
- Disponer del material necesario, como cartón o papel.
- Disponer de las herramientas necesarias.
- Evita la acumulación de herramientas innecesarias en el lugar de trabajo.
- Algunas herramientas tienen un número limitado.

# Pasos a seguir en la construcción

## Paso a paso en la construcción

### Preparación

Debéis tener a vuestra disposición:

- Piezas dibujadas y acotadas.
- Materiales necesarios en cada momento (papel, cartón...).
- Herramientas: recordad que hay un número limitado, por lo tanto, una vez terminado el trabajo con ellas, deben ser devueltas a su lugar de origen para que los demás grupos las puedan usar.

### Marcado y trazado

Debéis seguir estos pasos:

- Comprobar la información en las hojas de proceso, realizadas durante la fase de "Planificación", en la memoria técnica.
- Marcar y trazar las distintas piezas sobre el material, siguiendo la forma y medidas indicadas en la documentación.

Para el marcado y trazado podéis usar los útiles de dibujo, como lápiz, regla, compás, escuadra...

### Corte

Antes de comenzar a cortar, es fundamental recordar que la utilización de las herramientas de corte requiere atención constante debido a su peligrosidad.

En caso de producirse un corte accidental, tenéis que avisar inmediatamente a vuestro profesor o profesora.

Para el corte de materiales blandos, como el papel o el cartón, que serán los más utilizados en este proyecto, podéis emplear las siguientes herramientas:

- Cúter: para realizar cortes rectos, siempre utilizando una regla de apoyo.
- Tijeras: para realizar todo tipo de cortes en materiales blandos, incluidos cortes curvos.

### Perforación y pegado

Una vez que tenéis las piezas de vuestra maqueta cortadas y preparadas, tendréis que unirlas y montarlas. Esta fase puede incluir las siguientes operaciones:

- Perforación: para la perforación sobre cartón, podéis emplear la punta de un palillo o una barrena.
- Pegado con pistola de pegamento termofusible.

Los pasos a seguir para un uso correcto de la pistola son:

1. Colocar la barra de pegamento en la pistola.
2. Enchufarla a una toma de corriente.
3. Esperar a que se caliente lo suficiente para fundir el pegamento y que este salga con facilidad. No se debe forzar la salida del pegamento, por lo que se debe tener paciencia.
4. Echar un hilo de pegamento sobre las superficies a unir (lo necesario, ¡sin pasarse!).
5. Aplicar las normas de uso de la pistola. No cumplir las normas de seguridad puede ocasionar graves quemaduras.

- La pistola debe mantenerse en un lugar aislado y vigilado mientras se encuentre caliente.
- Aunque se encuentre desenchufada, puede mantener el calor durante un tiempo.
- En caso de producirse una quemadura, debéis ir inmediatamente al grifo para refrescar la zona con agua fría y avisar al profesor o profesora.

¡ATENCIÓN!

- El cúter es una herramienta muy afilada y debe ser manejada con mucho cuidado.
- Corta lejos de tu cuerpo y nunca hacia ti.
- Usa una tabla de corte o una superficie de trabajo resistente que pueda soportar los cortes. Nunca cortes directamente sobre la mesa de clase o cualquier superficie que pueda dañarse.
- Cambia la hoja cuando sea necesario.
- Guarda el cúter de forma segura.
- Nunca dejes el cúter abierto sobre la mesa.
- Mantén la atención en todo momento mientras estás cortando.

## Lectura facilitada

## Paso a paso

### Preparación

Debéis tener:

- Piezas dibujadas y con medidas
- Los materiales a usar
- Las herramientas que necesitáis

### Marcado y trazado

Debéis:

- Ver la información de la hoja de procesos
- Dibujar las piezas sobre el material

Para esta fase usareis:

- Lápiz
- Reglas
- Compás

### Corte

Estaréis muy atentos y atentas en esta fase.

En caso de corte debéis avisar al docente.

Usaréis:

- Cúter en cortes rectos
- Tijeras en los otros cortes

### Perforación y pegado

Ya tenéis las piezas de la maqueta

Ahora hay que montarlas

La perforación la haréis con un palillo

El pegado se hace con pegamento caliente:

- Colocar la barra de pegamento en la pistola.
- Enchufarla a una toma de corriente.
- Esperar a que caliente lo suficiente.
- Echar un hilo de pegamento sobre las superficies a unir.
- Aplicar las normas de uso de la pistola.

# Memoria técnica: construcción

Durante la fase de construcción, debéis elaborar el apartado 7 de la memoria técnica, donde disponéis de un diario de construcción. En este apartado debéis:

- Recoger las operaciones realizadas en cada sesión de trabajo, junto con la fecha, materiales y herramientas utilizados.
- Registrar las incidencias que tengan lugar en cada sesión o cambios respecto a lo planificado a los que se vea sometido el proyecto.
- Es importante cubrir el diario de construcción en cada sesión para que os facilite el seguimiento del proceso.

## Lectura facilitada

Debéis cubrir el apartado 7 de la memoria técnica:

- Tenéis que cubrir las operaciones de cada día de trabajo.
- Anotar los problemas.
- Anotar los cambios respecto a lo planificado.

Debéis cubrir esta información en cada sesión.

Esto facilita el seguimiento del proceso.

Página 22 de 29

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)