# 3.3. El truco de conectar: Serie o paralelo

# Disposición de los elementos en un circuito eléctrico

## Conexión en serie

Los elementos están en serie cuando se encuentran conectados uno a continuación del otro y formando un único circuito eléctrico (si desconectamos o se rompe alguno no hay corriente eléctrica porque no hay circuito).

¿Sabías que todos los elementos de un circuito en serie tienen la misma intensidad de corriente? Al ser un único circuito, la misma intensidad recorre por todos los elementos y el voltaje del generador se reparte entre los receptores.

## Conexión en paralelo

Los elementos están en paralelo cuando los bornes de conexión de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida y formando circuitos eléctricos independientes (si desconectamos o se rompe alguno sigue habiendo corriente por el resto de circuitos).

La conexión en paralelo es la forma usual de conectar elementos que funcionan con el mismo voltaje o que queremos que funcionen independientemente.

## Conexión mixta

Hay una mezcla de elementos conectados en serie y otros en paralelo.

## Lectura facilitada

La conexión de los elementos en un circuito eléctrico puede ser en serie, en paralela o mixta.

La conexión en serie es cuando los elementos están conectados uno seguido del otro.

En serie se forma un único circuito.

La conexión en paralelo es cuando los elementos están conectados entre sí al mismo terminal de entrada y al mismo terminal de salida.

En paralelo se forman circuitos eléctricos independientes.

La conexión mixta es una mezcla de elementos conectados en serie y en paralelo.

## Generadores en serie

Continuando con el símil hidráulico, cuanto mayor sea la diferencia de altura, el agua bajará con más energía y de la misma manera, cuanto mayor sea el voltaje del generador, mayor intensidad de energía eléctrica proporcionará. Por ejemplo, una pila de 3 Voltios proporcionará 2 veces más energía que una pila de 1,5 Voltios.

Una forma de conseguir más voltaje es poner pilas en serie, que consiste en conectarlas consecutivamente con los polos en el mismo orden.

Por ejemplo, si se conectan dos pilas de 1,5V en serie se conseguirían 3V entre los bornes de ambas y una mayor intensidad:

## Lectura facilitada

Con los generadores conectados en serie el voltaje es mayor.

La intensidad de energía eléctrica es mayor cuanto mayor es el voltaje.

Las pilas en serie se conectan los polos consecutivamente en el mismo orden.

# Tarea: generadores en serie

Duración:
  20 minutos
Agrupamiento:
  Individual

Para resolver tarea tendrás que diseñar y construir un circuito eléctrico con un receptor (lámpara), conectores y 4 generadores (pilas) de 1,5 V en serie hasta conseguir 6 Voltios de Voltaje.

Podrás elegir entre simularlo o construirlo físicamente (actividad desconectada):

OPCIÓN A - Podéis utilizar un simulador (te recomendamos el simulador de electricidad y electrónica Tinkercad, el cual ya utilizaste seguro para diseñar en 3D). Es muy sencillo de utilizar, pero si tienes alguna duda, en el siguiente vídeo tienes a tu disposición ayuda para hacerlo. Nota importante: recuerda que debes hablar con tu docente para que te configure una cuenta en Tinkercad con tus datos protegidos.

OPCIÓN B - En el siguiente documento se indica cómo montar un circuito real, conectando en serie 4 pilas de 1,5V (tipo AA o AAA) hasta conseguir 6 V. Sigue las instrucciones del documento y muestra tu resultado al docente cuando hayas acabado.

Página 12 de 23

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)