# 4.3. Diseño y planificación

# Diseño del organizador

Ya habéis decidido que queréis diseñar, es el momento de plasmar la idea conjunta. Para llevar a cabo esta tarea debéis realizar dos representaciones:

1. Diseño en 3D realizado en Tinkercad con las aportaciones de cada miembro del grupo, recuerda que se deben seguir las especificaciones propuestas para el reto.
2. Principales vistas del organizador acotadas aplicando las normas vistas anteriormente.

## Lectura facilitada

Ya tenéis el diseño.

Toca hacerlo en detalle.

1. Diseño en 3D

- Creáis en Tinkercad el diseño final, con ideas de todo el equipo.
- Seguid las medidas y reglas del reto.

2. Dibuja las vistas

- Haz dibujos con las vistas principales del organizador.
- Añade medidas siguiendo las normas aprendidas.

¡Así tendréis un diseño claro para fabricarlo!

# Memoria Técnica: Diseño

Duración: 1 sesión Agrupamiento: 2-4

Ha llegado el momento de cubrir el apartado 5 de la memoria técnica. Debéis incluir:

1. Diseño 3D diseñado por el grupo
2. Diseño de las vistas en 2D acotadas

# Planificación: Presupuesto

Es el momento de estimar el coste que supondrá la fabricación del prototipo diseñado. En el reto propuesto se podrá fabricar utilizando una impresora 3D o una cortadora láser. En función del método escogido podréis realizar un presupuesto del coste de fabricación del organizador diseñado.

## Impresión 3D

### Material necesario

La impresión 3D utiliza materiales como plástico PLA o ABS. Para calcular el coste del material, necesitamos saber:

- El peso del material usado (en gramos).
- El precio del material por kilogramo.
- A continuación se calcula el coste aplicando la siguiente ecuación:

\[\frac{\textit{Peso material (g)}}{1000} \times \textit{precio filamento (€/kg)}\]

### Tiempo de impresión

El coste de usar la impresora depende del tiempo que esté funcionando. Necesitamos:

- El tiempo estimado de impresión (en horas).
- El coste por hora de la impresora (que incluye electricidad, mantenimiento, etc.).

\[\textit{Tiempo de impresión (horas)} \times 0,5 \textit{(€/h)}\]

### Suma de costes

Finalmente, sumamos el coste del material y el coste de la impresora.

## Corte láser

### Materiales

Lo primero que debéis considerar es el material que utilizaréis en la cortadora. Algunos materiales que se podrían utilizar son:

- Diferentes tableros de madera
- Algunos plásticos (evitando aquellos tóxicos)
- Cartón y papel grueso
- Materiales textiles
- Corcho
- Goma EVA

Una vez tenéis escogido el material en el que realizaréis el corte láser tendréis que saber el precio por metro cuadrado y calcular cuanto material necesitáis.

### Tiempo de corte

El coste de usar la cortadora depende del tiempo que esté funcionando. Necesitamos conocer el tiempo estimado de uso en minutos.

### Suma de costes

Finalmente, sumamos el coste del material y el coste por tiempo de uso.

## ¿Necesitas ayuda?

Aquí tienes algunos ejemplos de como calcular el presupuesto

## Presupuesto con impresora 3D

### Datos iniciales

- Peso del material (PLA): 300 gramos (calculado por el software de diseño 3D).
- Precio del filamento PLA: 20 €/kg.
- Tiempo de impresión: 8 horas (calculado por la impresora).
- Coste por hora de la impresora: 0,50 €/hora.

### Calculo coste de material

Para calcular el coste de material utilizamos la fórmula de calculo de coste de material:

\[
\frac{300 \, g \, de \, material}{1000} \times 20 \, \frac{\text{€}}{\text{Kg}} = 6 \, \text{€}
\]

### Calculo coste del tiempo de impresión

Ahora calculamos cuánto costará el uso de la impresora durante las 8 horas de trabajo:

\[
8 \, \text{horas} \times 0.5 \, \frac{\text{€}}{\text{hora}} = 4 \, \text{€}
\]

### Calculo del coste total

Coste total = 6 + 4 = 10 €

### Resumen del presupuesto

## Presupuesto con cortadora láser

### Datos iniciales

- Material empleado: tablero de madera MDF.
- Coste del material: 7 €/m2.
- Cantidad de material necesario : 0,06 m2.
- Tiempo estimado de corte: 10 minutos.
- Precio de uso de máquina cortadora: 0,3 €/ min.

### Calculo coste de material

Si necesitamos 0,06 m2 de tablero y su coste es de 7 €/ m2 el coste de material será: 0,06 x 7 = 0,42 €.

### Calculo coste del tiempo de cortado

Ahora calculamos cuánto costará el uso de la cortadora durante los 10 minutos de corte 0,3 x 10 = 3 €

### Calculo del coste total

Coste total = 0,42 + 3 = 3,42 €

### Resumen del presupuesto

# Memoria técnica: Presupuesto

Duración: 15 minutos Agrupamiento: 2-4

Ahora que ya sabes como hacer el presupuesto puedes realizarlo. Para ayudarte debes cubrir, en función del método de fabricación escogido, la tabla correspondiente del apartado 6 de la memoria técnica.

Página 23 de 28

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)