Construción e instalacións da vivenda

- Construción e instalacións da vivenda
- 1. Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos
- 2. Secuencia de contidos e actividades
  - 2.1 O proxecto de construción
    - 2.1.1 Etapas do proxecto
    - 2.1.2 Condicionantes do proxecto de construción
    - 2.1.3 Elementos do proxecto de construción
  - 2.2 Normativa de habitabilidade
  - 2.3 As instalacións da vivenda
    - 2.3.1 Instalación eléctrica
      - 2.3.1.1 Instalación eléctrica da vivenda.
    - 2.3.2 Instalacións de fontanaría e saneamento
    - 2.3.3 Instalacións de climatización
    - 2.3.4 Outras instalacións
  - 2.4 Arquitectura bioclimática
- 3. Resumo de contidos
- 4. Exercicios de autoavaliación
- 5. Glosario
- 6. Bibliografía e recursos
- 7. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 4. Exercicios de autoavaliación

## Exercicios de autoavaliación

### Pregunta

1. Para atopar no proxecto construtivo a superficie da cociña deberémola buscar:

#### Respostas

Opción 1

Na memoria.

Opción 2

No orzamento.

Opción 3

Na memoria e nos planos de distribución.

Opción 4

No prego de condicións.

### Pregunta

2. Segundo as normas do hábitat galego, nas vivendas de nova construción a largura libre mínima das portas de paso da vivenda será de:

#### Respostas

Opción 1

60 cm.

Opción 2

70 cm.

Opción 3

80 cm.

Opción 4

Non se establece largura mínima.

### Pregunta

3. Segundo as citadas normas a superficie mínima dos dormitorios dobres será de:

#### Respostas

Opción 1

8 m2, cunha separación mínima entre paramentos enfrontados de 2 m.

Opción 2

10 m2, cunha separación mínima entre paramentos enfrontados de 2,50 m.

Opción 3

12 m2, cunha separación mínima entre paramentos enfrontados de 2,50 m.

Opción 4

12 m2, cunha separación mínima entre paramentos enfrontados de 2,70 m.

### Pregunta

4. A resistencia dun condutor eléctrico:

#### Respostas

Opción 1

É directamente proporcional á súa lonxitude e inversamente proporcional á sección.

Opción 2

É directamente proporcional á súa lonxitude e sección.

Opción 3

É inversamente proporcional á súa lonxitude e sección.

Opción 4

Soamente depende do tipo de material do que está constituído.

### Pregunta

5. A intensidade dunha corrente eléctrica de 120 V que atravesa unha resistencia de 25 Ω é:

#### Respostas

Opción 1

3.000 A

Opción 2

4,8 A

Opción 3

0,2 A

Opción 4

Depende do tempo.

### Pregunta

6. Un aparello eléctrico de 1.200 W de potencia conectado a unha rede de 220 V durante catro horas e media consome:

#### Respostas

Opción 1

5,40 kWh.

Opción 2

5,16 kWh.

Opción 3

5,45 kWh.

Opción 4

24,54 kWh.

### Pregunta

7. Se nunha vivenda se prevé o funcionamento simultáneo de aparellos eléctricos cunha potencia total de 5.000 W, deberemos contratar unha intensidade de corrente mínima de:

#### Respostas

Opción 1

15 A.

Opción 2

20 A.

Opción 3

25 A.

Opción 4

30 A

### Pregunta

8. A finalidade principal do bote sifónico dunha instalación de saneamento é:

#### Respostas

Opción 1

Recoller as augas sucias procedentes da bañeira, do lavabo e do bidé.

Opción 2

Impedir o paso á vivenda de gases nocivos e cheiros da instalación.

Opción 3

Facilitar a limpeza periódica dos condutos.

Opción 4

Ningunha das anteriores.

### Pregunta

9. O conduto vertical polo que baixan as augas residuais do edificio recibe o nome de:

#### Respostas

Opción 1

Colector.

Opción 2

Sifón.

Opción 3

Arqueta.

Opción 4

Columna de descarga.

### Pregunta

10. Os elementos que serven para regular a saída de auga dos emisores da instalación de calefacción reciben o nome de:

#### Respostas

Opción 1

Purgadores.

Opción 2

Detentores.

Opción 3

Manómetros.

Opción 4

Termóstatos.

### Pregunta

11. O sistema reversible que pode funcionar como sistema de calefacción ou de refrixeración chámase:

#### Respostas

Opción 1

Radiador.

Opción 2

Aire acondicionado.

Opción 3

Bomba de calor.

### Pregunta

12. A maior velocidade de conexión a internet desde a vivenda conséguese:

#### Respostas

Opción 1

A través da rede de telefonía básica.

Opción 2

A través das redes de banda larga.

Opción 3

Nas redes baseadas en tecnoloxía analóxica.

### Pregunta

13. Nun sistema domótico:

#### Respostas

Opción 1

O teléfono é un elemento de captación.

Opción 2

Unha cámara é un elemento actuador.

Opción 3

A unidade central procesa a información e dá as ordes.

### Pregunta

14. Nunha vivenda bioclimática as estancias de día están orientadas:

#### Respostas

Opción 1

Cara ao sur.

Opción 2

Cara ao leste.

Opción 3

Cara ao oeste.

Habilitar JavaScript

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Non-comercial Compartir igual 3.0

« Anterior | Seguinte »