Máquinas e proxectos técnicos

- Máquinas e proxectos técnicos
- 1. Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos
- 2. Secuencia de contidos e actividades
  - 2.1 Tipos de mecanismos
    - 2.1.1 Mecanismos simples de transmisión
    - 2.1.2 Mecanismos complexos de transmisión
    - 2.1.3 Mecanismos de transformación
    - 2.1.4 Mecanismos de variación da velocidade. Cálculo da relación de transmisión
  - 2.2 As máquinas simples en aparellos de uso cotián
  - 2.3 Deseño de maquetas de máquinas e mecanismos de transmisión e transformación de movementos
  - 2.4 Motores térmicos e eléctricos
    - 2.4.1 Motores térmicos
    - 2.4.2 Motores eléctricos
  - 2.5 Desenvolvemento de proxectos técnicos
  - 2.6 Xeitos de organización do traballo na empresa. Produción en serie
    - 2.6.1 As empresas
    - 2.6.2 A produción de bens
    - 2.6.3 Sistemas de control de calidade na fabricación de produtos industriais
  - 2.7 Normalización nos produtos industriais
    - 2.7.1 ﻿Normalización e certificación
- 3. Resumo de contidos
- 4. Actividades complementarias
- 5. Exercicios de autoavaliación
- 6. Solucionario
  - 6.1. Solucións das actividades propostas
  - 6.2. Solucións das actividades complementarias
  - 6.3. Solucións dos exercicios de autoavaliación
- 7 . Glosario
- 8. Bibliografía e recursos
- 9. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 2.4.2 Motores eléctricos

Son máquinas que converten a enerxía eléctrica en enerxía mecánica, ou viceversa.

Tipos de motores eléctricos

Segundo o tipo de corrente eléctrica xerada ou usada, estes motores clasifícanse en:

- Motores de corrente continua. Son de pequena potencia. Funcionan cunha corrente continua de 6 a 12 V de tensión. En reprodutores portátiles, xoguetes ...
- Motores de corrente alterna. Son de gran potencia. Funcionan con corrente alterna de 380 V de tensión. Úsanse na industria, medios de transporte ...
- Motores universais. De mediana potencia. Poden funcionar indistintamente con corrente continua ou con alterna. En ferramentas portátiles, electrodomésticos ...

Compoñentes dun motor eléctrico
O funcionamento dun motor de corrente continua baséase nas forzas de atracción e de repulsión entre un imán (armadura) e un circuíto colocado no seu interior (bobina).
| A bobina está nun rotor conectada mediante contactos de material condutor, chamados delgas, a unha fonte de electricidade (como unha pila). O conxunto de delgas forman o colector. A conexión delgas-pila realízase mediante unhas pezas chamadas vasoiriñas. A vasoiriñas transmiten corrente ao colector e este, simultaneamente, á bobina. O campo magnético da bovina xira, atraído polo oposto da armadura. Isto provoca o xiro do rotor e a xeración de enerxía mecánica. Cantas máis bovinas teña un motor eléctrico maior potencia desenvolverá

Xerador eléctrico

Un xerador eléctrico é un mecanismo que transforma a enerxía eléctrica noutro tipo de enerxía, ben química (como nas pilas e nas baterías) ou ben mecánica (como nas dínamos e alternadores).

### Actividades propostas

S19. A que tipo de motor corresponde cada conxunto de elementos:

- Pistón, biela, buxía.
- Compresor, cámara de combustión, turbina.
- Armadura, bobina, rotor.
- Caldeira, pistón, condensador.

### Retroalimentación

- Motor de explosión (combustión interna).

- Turborreactor (combustión interna).

- Motor eléctrico.

- Motor de vapor (combustión externa).

« Anterior | Seguinte »