Máquinas e proxectos técnicos

- Máquinas e proxectos técnicos
- 1. Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos
- 2. Secuencia de contidos e actividades
  - 2.1 Tipos de mecanismos
    - 2.1.1 Mecanismos simples de transmisión
    - 2.1.2 Mecanismos complexos de transmisión
    - 2.1.3 Mecanismos de transformación
    - 2.1.4 Mecanismos de variación da velocidade. Cálculo da relación de transmisión
  - 2.2 As máquinas simples en aparellos de uso cotián
  - 2.3 Deseño de maquetas de máquinas e mecanismos de transmisión e transformación de movementos
  - 2.4 Motores térmicos e eléctricos
    - 2.4.1 Motores térmicos
    - 2.4.2 Motores eléctricos
  - 2.5 Desenvolvemento de proxectos técnicos
  - 2.6 Xeitos de organización do traballo na empresa. Produción en serie
    - 2.6.1 As empresas
    - 2.6.2 A produción de bens
    - 2.6.3 Sistemas de control de calidade na fabricación de produtos industriais
  - 2.7 Normalización nos produtos industriais
    - 2.7.1 ﻿Normalización e certificación
- 3. Resumo de contidos
- 4. Actividades complementarias
- 5. Exercicios de autoavaliación
- 6. Solucionario
  - 6.1. Solucións das actividades propostas
  - 6.2. Solucións das actividades complementarias
  - 6.3. Solucións dos exercicios de autoavaliación
- 7 . Glosario
- 8. Bibliografía e recursos
- 9. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 2.1 Tipos de mecanismos

Conceptos básicos

As máquinas ou mecanismos son dispositivos, ou conxuntos de pezas, que transforman unha forza aplicada (inicial) noutra resultante (final) e, ao mesmo tempo, conseguen algúns dos seguintes efectos: variar a intensidade das forzas transmitidas; modificar a súa dirección ou transformar un tipo de enerxía noutro tipo.

Segundo a súa complexidade de funcionamento podemos distinguir entre máquinas simples e compostas.

- Máquinas simples. As que realizan a súa función nun só paso. Constan dunha ou de poucas pezas.

As máquinas simples poden clasificarse en función do principal operador en que se basea o seu funcionamento. Un operador é calquera obxecto (ou conxunto de obxectos) capaz de realizar unha función tecnolóxica dentro dun conxunto. Daquela, por exemplo, para realizar a función tecnolóxica de producir calor podemos utilizar operadores como unha resistencia eléctrica, un fogón de butano ou un facho. Os operadores poden ser mecanismos simples ou compostos.

Os operadores clasifícanse segundo a tecnoloxía á que dan lugar. Temos, entón operadores mecánicos, eléctricos, hidráulicos, térmicos, electrónicos, etc.

– Operadores mecánicos. Actúan sobre os movementos e as forzas, e poden realizar numerosas funcións sobre elas: transmitilas, transformalas, variar a súa velocidade, dirixilas, absorber enerxía, etc. Dos operadores mecánicos estudaremos os mecanismos de transmisión lineal, os mecanismos de transformación e os mecanismos de variación da velocidade dos movementos.

– Mecanismos de transmisión. Transmiten movementos e forzas producidos por un elemento motriz (ou motor) a outro punto, vencendo unha resistencia. Entre eles podemos diferenciar:

Os que transmiten movemento e forza de xeito lineal: a panca, o plano inclinado, a cuña e o parafuso como exemplos de máquinas simples, e a polea e o polipasto como exemplo de máquinas complexas.

Os que transmiten o movemento e a forza de forma circular como os sistemas de poleas con correa, os sistemas de engrenaxes e o parafuso sen fin.

– Mecanismos de transformación: transforman entre si movementos rectilíneos e circulares. Son exemplos destes mecanismos a polea-manivela, o piñón-cremalleira, o parafuso-porca, etc.

- Máquinas compostas. As que realizan a súa función en varios pasos encadeados. Son moito máis complexas.

### Actividade resolta

Empregando un exemplo práctico indique a relación entre máquinas e operadores.

Solución | A panca é unha máquina ou mecanismo simple xa que, nun só paso, transmite e modifica a intensidade dunha forza utilizada para vencer unha resistencia. Por outra banda é un operador mecánico empregado, por exemplo, na función tecnolóxica de levantar pesos.

S1. Relacione cada función tecnolóxica co operador ou operadores responsables:

Función tecnolóxica | Operadores
Levantar un peso | Espazos (1): JXUwMDI4JXUwMDFjJXUwMDBkJXUwMDBmJXUwMDAxJXUwMDRmJXUwMDQ5JXUwMDA3JXUwMDBkJXUwMDBmJXUwMDA1JXUwMDA3JXUwMDBmJXUwMDA1JXUwMDBiJXUwMDRmJXUwMDQzJXUwMDBjJXUwMDAxJXUwMDAzJXUwMDE4JXUwMDAxJXUwMDE1JXUwMDA1JXUwMDBiJXUwMDFk
Unir dous anacos de madeira | Espazos (2): JXUwMDI4JXUwMDExJXUwMDEzJXUwMDEzJXUwMDA3JXUwMDEzJXUwMDA2JXUwMDFjJXUwMDRmJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDUwJXUwMDFmJXUwMDAzJXUwMDA5JXUwMDA0
Permitir ou non o paso de corrente eléctrica | Espazos (3): JXUwMDMxJXUwMDA3JXUwMDFhJXUwMDExJXUwMDE3JXUwMDAwJXUwMDA3JXUwMDA1JXUwMDA0JXUwMDFiJXUwMDFkJXUwMDUyJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQzJXUwMDExJXUwMDEzJXUwMDE3JXUwMDE5

Habilitar JavaScript

Función tecnolóxica | Operadores
Levantar un peso | plano inclinado conmutador
Unir dous anacos de madeira | parafuso e polea
Permitir ou non o paso de corrente eléctrica | interruptor e cravo

S2. Relacione cada operador co tipo de función tecnolóxica:

Tipo de función tecnolóxica | Operadores
Mecánico | Espazos (1): JXUwMDA4JXUwMDMxJXUwMDBmJXUwMDBkJXUwMDAyJXUwMDQxJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQzJXUwMDE2JXUwMDg0JXUwMDkw
Eléctrico | Espazos (2): JXUwMDFkJXUwMDJiJXUwMDBkJXUwMDBiJXUwMDFkJXUwMDEzJXUwMDAzJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQ2JXUwMDEzJXUwMDA2JXUwMDFhJXUwMDBiJXUwMDBlJXUwMDA5
Hidráulico | Espazos (3): JXUwMDBjJXUwMDIxJXUwMDA3JXUwMDEwJXUwMDBiJXUwMDA3JXUwMDBmJXUwMDRkJXUwMDBjJXUwMDQyJXUwMDBkJXUwMDAyJXUwMDBmJXUwMDAzJXUwMDQxJXUwMDQ0JXUwMDAxJXUwMDQ1JXUwMDQxJXUwMDE0JXUwMDEyJXUwMDA2JXUwMDQxJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQyJXUwMDBiJXUwMDA1JXUwMDAwJXUwMDBk
Térmico | Espazos (4): JXUwMDE1JXUwMDI0JXUwMDFhJXUwMDA3JXUwMDFi
Electrónico | Espazos (5): JXUwMDFiJXUwMDJhJXUwMDFiJXUwMDExJXUwMDE2JXUwMDk4JXUwMDk5JXUwMDFiJXUwMDRmJXUwMDQ5JXUwMDA0JXUwMDFkJXUwMDAyJXUwMDE3JXUwMDE2JXUwMDFjJXUwMDRmJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQ0JXUwMDg5JXUwMDgyJXUwMDBiJXUwMDBi

Habilitar JavaScript

Tipo de función tecnolóxica | Operadores
Mecánico | Panca e cuña
Eléctrico | Enchufe e fusible
Hidráulico | Turbina, bomba de auga e billa
Térmico | Misto
Electrónico | Circuíto impreso e díodo

« Anterior | Seguinte »