Forzas e estruturas

- Forzas e estruturas
- 1. Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos didácticos
- 2. Secuencia de actividades
  - 2.1 Que é unha forza?
    - 2.1.1 Efectos das forzas sobre os corpos
    - 2.1.2 Medida e unidades das forzas
    - 2.1.3 A forza é unha magnitude vectorial
    - 2.1.4 Suma de forzas (suma de vectores)
    - 2.1.5 Forzas no noso contorno
      - 2.1.5.a Actividades propostas
  - 2.2 Estruturas
    - 2.2.1 Elementos das estruturas
    - 2.2.2 Esforzos que soportan os elementos das estruturas
    - 2.2.3 Triangulación de estruturas
  - 2.3 Recuncho de lectura
- 3. Resumo de contidos
- 4. Actividades complementarias
- 5. Exercicios de autoavaliación
- 6. Glosario
- 7. Bibliografía e recursos
- 8. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 2.2.2 Esforzos que soportan os elementos das estruturas

Os elementos dunha estrutura deben soportar o seu propio peso e ademais outras forzas e cargas que actúan sobre eles. Isto orixina esforzos neles, que vemos de contado.

### Tracción

  Son forzas que tenden a estirar o elemento. Os tirantes están sempre sometidos a traccións nas estruturas, como nas pontes, guindastres, antenas… |

### Compresión

  Son esforzos que tenden a comprimir o elemento. Os piares e columnas soportan esforzos de compresión |

### Cisalla ou cortadura

  Prodúcese cando se aplican forzas perpendiculares ao elemento que tenden a rompelo. O puntos de apoio das trabes están sometidas a este tipo de esforzos. |  |

### Flexión

  É unha combinación de tracción e compresión. No exemplo a parte superior do elemento estira (aumenta a lonxitude) polo esforzo de tracción, e a inferior diminúe polo esforzo de compresión. Un andel con libros está sometido a un esforzo de flexión. |  |

### Torsión

  Os esforzos de torsión son os que fan retorcer a unha peza arredor do seu eixe central. Os eixes, as manivelas e os cegoñais están sometidos a esforzos de torsión. |  |

### Actividade resolta

Analice o tipo de esforzos a que están sometidos os elementos das estruturas:

  a) Figura da esquerda. O elemento horizontal está sometido a tracción; os inclinados a compresión. b) O tirante inclinado está sometido a tracción, e o elemento azul horizontal a compresión.

### Experiencia práctica

  Coa serra de marquetaría constrúa a peza que amosa a figura con cortiza ou outro material flexible, e apóiea en dous soportes: |
  Exerza unha forza vertical cara a abaixo no centro da peza. Como cambia a separación entre os dentes superiores? Diminúe. Como cambia a distancia entre os dentes da parte inferior? Aumenta. A que tipo de esforzo estamos sometendo a peza? A unha flexión.
  Pegue unha tira de papel na parte superior e outra na inferior (ve a figura) e repita a experiencia. Explique o que ocorre agora. A tira de papel inferior impide que os dentes inferiores se separen, daquela a peza enteira defórmase moito menos. |

### Actividades propostas

S15. Determine o tipo de esforzo ao que están sometidos os elementos seguintes; no caso de que sexan varios, escolla o máis importante

O cable dun guindastre: Espazos (1): JXUwMDJjJXUwMDA2JXUwMDEzJXUwMDAyJXUwMDAwJXUwMDBhJXUwMDlhJXUwMDlk | A trabe nunha casa: Espazos (2): JXUwMDNlJXUwMDBhJXUwMDA5JXUwMDFkJXUwMDExJXUwMDlhJXUwMDlkJXUwMDRlJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQzJXUwMDBhJXUwMDFhJXUwMDEyJXUwMDBkJXUwMDAwJXUwMDBk
O extremo do trampolín dunha piscina: Espazos (3): JXUwMDNlJXUwMDBhJXUwMDA5JXUwMDFkJXUwMDExJXUwMDlhJXUwMDlkJXUwMDRlJXUwMDQ1JXUwMDQ1JXUwMDQzJXUwMDBhJXUwMDFhJXUwMDEyJXUwMDBkJXUwMDAwJXUwMDBk | A chave dentro da fechadura ao intentarmos xirala: Espazos (4): JXUwMDJjJXUwMDFiJXUwMDFkJXUwMDAxJXUwMDFhJXUwMDlhJXUwMDlk
O fémur (óso da perna) cando está de pé: Espazos (5): JXUwMDNiJXUwMDBjJXUwMDAyJXUwMDFkJXUwMDAyJXUwMDE3JXUwMDE2JXUwMDFhJXUwMDlhJXUwMDlk | A columna dun edificio: Espazos (6): JXUwMDNiJXUwMDBjJXUwMDAyJXUwMDFkJXUwMDAyJXUwMDE3JXUwMDE2JXUwMDFhJXUwMDlhJXUwMDlk
As zapatas dun edificio: Espazos (7): JXUwMDNiJXUwMDBjJXUwMDAyJXUwMDFkJXUwMDAyJXUwMDE3JXUwMDE2JXUwMDFhJXUwMDlhJXUwMDlk | Un parafuso cando o estamos apertando: Espazos (8): JXUwMDJjJXUwMDFiJXUwMDFkJXUwMDAxJXUwMDFhJXUwMDlhJXUwMDlk
E os cables da ponte de Rande, sobre a ría de Vigo: Espazos (9): JXUwMDJjJXUwMDA2JXUwMDEzJXUwMDAyJXUwMDAwJXUwMDBhJXUwMDlhJXUwMDlk |

Habilitar JavaScript

O cable dun guindastre: tracción | A trabe nunha casa: flexión e cisalla
O extremo do trampolín dunha piscina: flexión e cisalla | A chave dentro da fechadura ao intentarmos xirala: torsión
O fémur (óso da perna) cando está de pé: compresión | A columna dun edificio: compresión
As zapatas dun edificio: compresión | Un parafuso cando o estamos apertando: torsión
E os cables da ponte de Rande, sobre a ría de Vigo: tracción |

S16. Determine a que tipo de esforzo están sometidas as barras grises nestes casos (sexa coidadoso cos acentos e coas maiúsculas):

- Tracción
- Flexión
- Compresión

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Non-comercial Compartir igual 3.0

« Anterior | Seguinte »