Dinámica de Newton. Fluídos

- Dinámica de Newton. Fluídos
- 1 - Introdución
  - 1.1 Descrición da unidade didáctica
  - 1.2 Coñecementos previos
  - 1.3 Obxectivos
- 2. Secuencia de contidos e actividades
  - 2.1 As leis de Newton
    - 2.1.1 Primeira lei da dinámica de Newton: lei da inercia
    - 2.1.2 Segunda lei da dinámica de Newton: lei fundamental
    - 2.1.3 Terceira lei da dinámica de Newton: lei da interacción
  - 2.2 Lei da gravitación universal
    - 2.2.1 Campo gravitacional. Aceleración da gravidade
  - 2.3 Forza e presión nos fluídos
    - 2.3.1 Unidades da presión
    - 2.3.2 Presión no interior dun líquido en repouso
    - 2.3.3 Sistemas hidráulicos. Principio de Pascal
    - 2.3.4 O principio de Arquímedes. Flotación
    - 2.3.5 Flotabilidade nos líquidos
    - 2.3.6 Flotabilidade nos gases
  - 2.4 Lectura
- 3. Resumo de contidos
- 4. Actividades complementarias
- 5. Exercicios de autoavaliación
- 6. Solucionario
  - 6.1. Solución exercicios propostos
  - 6.2. Solución actividades complementarias
  - 6.3. Solución exercios de autoavaliación
- 7. Glosario
- 8. Bibliografía e recursos
- 8. Documentación para imprimir

« Anterior | Seguinte »

# 2.3.1 Unidades da presión

  No Sistema Internacional a unidade de presión é o pascal (símbolo Pa); un pascal é a presión que exerce unha forza de 1 N repartida sobre unha superficie de 1 m2: |

Un pascal é unha presión pequena, xa que un newton é unha forza pequena, e un metro cadrado é unha superficie relativamente grande. Hai moitas outras unidades de presión, que non son do Sistema Internacional; damos aquí as equivalencias.

  Nome | Símbolo | Equivalencia
  Atmosfera | atm | 1 atm = 101 325 Pa
  Milímetro de mercurio | mm Hg | 1 mm Hg = 133,3 Pa
  Bar | bar | 1 bar = 105 Pa

  Outras equivalencias
  1 atm = 760 mmHg | 1 torr = 1 mm Hg | 1 bar ≈ 1 atm

Outra unidade que as veces é utilizada en fontanaría é o kp/cm2 (un “quilo” de presión), que equivale a unha atmosfera aproximadamente.

### Actividades resoltas

Calcule a presión que exerce unha persoa de 65 kg que está de pé sobre o chan; a sola de cada un dos seus zapatos ten unha área de 520 cm2.

  Solución | A superficie dos dous zapatos é 2 . 520 cm2 = 1040 cm2; hai que pasar os centímetros cadrados a metros cadrados: Agora calculamos a presión:

Cun martelo exercemos unha presión de 30 000 Pa sobre un cravo que ten unha superficie de apoio sobre a madeira de 1 mm2. Canta forza fai o cravo contra a madeira?

  Solución | Hai que pasar 1 mm2 a m2 |

Os faquires déitanse enriba dun leito cheo de cravos e mesmo deixan que outra persoa suba enriba deles cando están deitados, sen aparentemente sufriren dano ningún. Pode explicar isto? Que pasaría se houbese poucos cravos?

  Solución | Colla unha táboa de madeira ou aglomerado e crave puntas en ringleira separadas entre si 1 cm, de xeito que a punta saia polo outro lado da madeira. Infle un globo e apérteo contra os cravos pola parte afiada: verá que o globo se deforma pero non estoupa! (ao faquir pásalle o mesmo). Explicación: aínda que a superficie dun único cravo é pequena, a superficie de moitos deles non é tan pequena, daquela a forza coa que apertamos o globo está repartida en moitos puntos de apoio, e a presión non é tan grande como para rachar co globo. |

Actividades propostas

S11. Explique por que unha chatola entra nun taboleiro de cortiza con pouco esforzo.

### Retroalimentación

- A punta da chatola é moi pequena, e o cociente F/S (a presión) é moi grande, por iso podemos cravala doadamente no taboleiro.

S12. Un coitelo afiado corta ben porque a súa superficie de apoio é moi pequena. Calcule a presión que exerce o gume dun coitelo de 3 mm2 de superficie se facemos unha forza sobre el de 12 N (unha forza pequena).

### Retroalimentación

S13. A 100 m de profundidade no mar hai, aproximadamente, unha presión de 11 atm. Cantos pascais son? Que forza se exerce, a esa profundidade, sobre a fiestra dun submarino de 0,82 m2 de superficie?

### Retroalimentación

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Non-comercial Compartir igual 3.0

« Anterior | Seguinte »