- Técnicas de expresión y de representación gráfica
- 1.- La representación gráfica en tecnología
- 2.- El proceso de dibujo
- 3.- Materiales para el dibujo
- 4.- Normalización
- 5.- Sistema diédrico de representación
- 6.- Obtención de las vistas de un objeto
- 7.- Perspectiva isométrica
- 8.- Perspectica caballera
- 9.- Perspectiva cónica
- 10.- Escalas de representación
- 11.- Dibujo asistido por ordenador
- Autoevaluación.
- Créditos.

« Anterior | Siguiente »

# 5.- Sistema diédrico de representación

El sistema diédrico es un método que nos permite representar sobre una superficie plana objetos situados en el espacio, mediante sus proyecciones sobre un ángulo diedro, (ángulo formado por la intersección de dos planos perpendiculares entre si).

El sistema diédrico, se llama así porque utiliza dos planos de proyección, uno horizontal (PH) y otro vertical (PV) que se encuentran perpendicularmente. Estos planos determinan entre sí una línea llamada línea de tierra (LT) y sirve para referenciarnos con respecto a las dos vistas del sistema. Normalmente utilizamos un tercer plano auxiliar llamado plano de perfil (PP).

#### Alzado, planta y perfil

Para captar todos los detalles de un objeto, en la mayoría de los casos, es suficiente obtener tres vistas que reciben el nombre de alzado, planta y perfil.

Alzado es la vista frontal del objeto. Se escoge cómo alzado aquella vista que describe mejor las formas del objeto.

Planta es la vista que se obtiene cuando observamos el objeto desde arriba.

Perfil es la vista correspondiente al lateral izquierdo del objeto.

Una vez obtenidos el alzado, la planta y el perfil, las proyecciones del objeto tienen que quedar situadas de una forma concreta para interpretar correctamente el dibujo. El perfil (izquierdo) debe situarse a la derecha del alzado; y la planta, abajo del alzado.

Alzado, planta y perfil. Plas-tic. Licencia CC-BY-NC-SA

Las tres proyecciones ortogonales principales: frontal, superior y lateral (alzado, planta y perfil). Emok (a través de wikimedia commons). Licenza CC-BY-SA
Para saber más

Sistema europeo de disposición de vistas

El sistema que normalmente utilizamos para la representación de las proyecciones en el sistema diédrico es el denominado sistema europeo, donde las seis posibles vistas de una pieza u objeto se disponen cómo muestran las figuras; a diferencia del denominado sistema americano. En el siguiente enlace se abrirá un artículo de la Enciclopedia Libre Universal donde se explica la diferencia entre los sistemas diédrico europeo y americano.

Acceso al artículo "Sistema Diédrico" de la Enciclopedia Libre Universal en español. (en una ventana nueva)

Caso práctico

En las fotos siguientes de Luis González Perez se muestra un objeto real y un montaje de un triedro con sus proyecciones

Modelos físicos de proyección y abatimiento. Luis González Perez. Licenza GNU
« Anterior | Siguiente »