Inferno: Era a parte baixa pola que entraba a auga para mover o rodicio, tiña tamén un lugar por onde a auga volvía saír.
Rodicio: Roda de madeira ou metal formada por aspas en forma de culler, estas ó recibir a forza da auga facían mover un eixe que transmitía esa enerxía á peza de moer. Si o rodicio estaba disposto verticalmente chamábase bruía.
Tremiñado: Parte situada enriba do inferno, nel atopábase a peza de moer.
Peza de moer: Como o muíño dos romanos, coas pedras máis grandes, sendo a superior, a moa movida pola enerxía transmitída polo rodicio, esta pedra podía regularse en altura. O seu movemento circular facía que a fariña fose saíndo polo borde. O gran botábase na moega e a quenlla ía botando gran novo.
Os muíños deixaron de empregarse coa chegada da enerxía eléctrica.

A

C