LEY DE OHM

En esta simulación vamos a comprobar la ley de Ohm V = I · R.

Para ello vamos a utilizar la ecuación en la que se despeja la intensidad I = V/R, ya que es más fácil comprobar con nuestro circuito como se ve afectada la intensidad si cambiamos alguna de las otras dos variables.

En esa ecuación, vemos que V está en el numerador. Si mantenemos R constante y aumentamos el V que proporciona la pila aumentará I. Se dice que son magnitudes directamente proporcionales. Por otra parte, R está en el denominador. Así que si aumentamos la resistencia del circuito dejando el voltaje constante, la I va a disminuír, ya que estamos dividiendo V en la ecuación por un número mayor.

Vamos a hacer dos experimentos para comprobarlo.

En nuestra primera experiencia, tenemos un circuito con una bombilla con una resistencia de 10 ohmnios y una pila que proporciona un voltaje de 10 V. La intensidad sería I = V/R = 1. Vamos a comprobarlo con el amperímetro, y efectivamente marca 1 A.

A continuación vamos a dejar constante el valor de la resistencia y aumentar el voltaje de la pila a 20 V. Según la ley de Ohm, ¿cómo creeis que va a variar la intensidad?

Como podeis observar, la bombilla ahora alumbra más. Al aumentar el voltaje de la pila aumenta la energía de los electrones y pueden moverse más rápido. Van a pasar más electrones por segundo por el circuito y la intensidad aumenta. Según la ley de Ohm tendríamos que I = V/R = 20/10 = 2 A. Y si la medimos con el amperímetro comprobamos que es así. Si disminuyésemos el voltaje, por ejemplo a 5 V, ¿Qué creéis que le pasaría a la intensidad? Efectivamente, al disminuir la energía que le damos a los electrones disminuye la velocidad a la que se mueven y, por lo tanto la intensidad. Si la calculamos nos da I = 5/10 = 0,5 A, y al medirla con el amperímetro también.

Para la segunda experiencia vamos a dejar en 10 V el voltaje de la pila y lo que vamos a ir cambiando es el valor de la resistencia. La vamos a cambiar de 10 a 20 Ohmnios ¿Cómo creéis que va a variar el valor de la intensidad? Al aumentar el valor de la resistencia, a los electrones les cuesta más atravesar la bombilla e irán más despacio. Vemos que la bombilla alumbra menos. Si la calculamos con la ley de Ohm obtenemos I = V/R = 10/20 = 0,5 A, igual que con el amperímetro.

Ahora vamos a poner un valor a la resistencia de 5 ohmnios. Al disminuir la resistencia, a los electrones les cuesta menos atravesarla y pasarán más electrones por segundo por la bombilla. La bombilla alumbra más. ¿Qué medida nos dará el amperímetro? Efectivamente: I = 10/5 = 2 A.