# 3.7. La cama del faquir

# ¿Por qué no se pincha?

## ¿Cómo lo hace?

Seguro que has visto alguna vez a un faquir tumbándose tranquilamente sobre una cama con cientos de clavos afilados.

¿Es magia? ¿Tienen la piel de acero?

La clave no está solo en la fuerza ejercida, sino en cómo esa fuerza se reparte sobre la superficie de contacto.

Es decir, depende de lo "concentrada" que está esa fuerza en un punto.

## Globo vs. clavo

Si intentas presionar un globo contra un solo clavo, la respuesta es inmediata: ¡BOOM!

Toda la fuerza que aplicas se concentra en un punto muy pequeño (la punta del clavo).

Al estar tan "concentrada", la fuerza atraviesa el globo fácilmente.

## ¿... Y con muchos clavos?

Si ahora aprietas el globo contra una superficie con muchos clavos muy junto, el globo no explota.

¿Cómo puede ser esto?

Porque la fuerza que haces con tu mano se divide entre los 500 puntos de apoyo.

Cada clavo empuja solo un poquito y esa pequeña fuerza no es suficiente para romper el globo.

¡Ahora ya sabes el truco del faquir!

El peso del faquir se reparte y cuantos más clavos haya, menos fuerza hará cada uno sobre su cuerpo.

Acabas de descubrir el concepto de p resión.

## La presión

La presión es la magnitud que mide cómo se reparte una fuerza sobre una superficie determinada.

Es decir, la relación entre la fuerza y la superficie sobre la que se aplica.

P = F S

- F: Fuerza (N).
- S: Superficie (m2).

## Su unidad

Aunque la unidad oficial es el pascal (Pa), en la vida real usas otras dependiendo de qué estés midiendo.

Unidades de presión
Unidad | Símbolo | Equivalencia | Uso
--- | --- | --- | ---
Pascal | Pa | Unidad del SI (1 Pa = 1 N/m2) | Para presiones pequeñas
Atmósfera | atm | 1 atm = 101 300 Pa | La presión del aire al nivel del mar
Milímetros de mercurio | mmHg | 1 atm = 760 mmHg | En medicina y meteorología

# ¡No te hundas!

1. En un día de invierno muy frío en Galicia, el río de tu pueblo se ha congelado por completo. Tienes que cruzar a la otra orilla para volver a casa, pero el hielo parece muy fino y cruje bajo tus pies. Para no romper el hielo y caer al agua fría, ¿cómo crees que sería más seguro cruzar: caminando normal o arrastrándote de pecho? ¿Por qué?
2. Piensa en un cuchillo de cocina. ¿Por qué uno que está muy afilado corta el pan fácilmente, mientras que uno sin filo no corta nada aunque hagas la misma fuerza?
3. En las montañas de Lugo u Ourense, cuando hay mucha nieve, se usan esquís o raquetas. ¿Por qué su superficie es tan grande si lo que se quiere es moverse rápido?

# Jugando bajo presión

Tu figura de acción gigante ejerce una fuerza de 600 N sobre el suelo.

Si se mantiene apoyada sobre sus dos pies y la superficie total es 0,04 m², calcula la presión que ejercen sus botas.

P = Rellenar huecos (1):JXUwMDY5JXUwMDA0JXUwMDA1JXUwMDAwJXUwMDAw Pa

Has construido un garaje de cartón para tus juguetes. Para ver si aguanta, colocas encima unas piezas que ejercen una presión de 300 Pa.

Si la superficie de contacto es de 500 cm², ¿qué fuerza ejerce la caja?

F = Rellenar huecos (2):JXUwMDY5JXUwMDA0 N

Un coche de metal de juguete ejerce una fuerza de 8 N sobre el suelo.

Cada una de sus 4 ruedas toca el suelo en una superficie de 2 cm². ¿Qué presión total ejercerá sobre el suelo?

P = Rellenar huecos (3):JXUwMDZjJXUwMDA0JXUwMDEwJXUwMDEwJXUwMDAwJXUwMDAw Pa

Si cambias el coche por un tanque de juguete con orugas que ejerce una fuerza de 80 N y quieres que ejerza la misma presión que el coche anterior ¿qué superficie total deberán tener las orugas?

S = Rellenar huecos (4):JXUwMDZhJXUwMDAy cm2

Habilitar JavaScript

Ten cuidado al despejar la fuerza.

Observa las unidades en las que te dan y piden los datos.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)