# 3.2. Galicia Nomeada

# ¡Recorrer todas las parroquias de Galicia!

¿Conoces a alguien que haya estado, físicamente, en todas y cada una de las 3771 parroquias de Galicia?

Hubo un matemático gallego que lo hizo, Domingo Fontán.

En 1817 Fontán se embarcó en un proyecto colosal: obtener el primer mapa cartográfico de la historia de Galicia con una escala 1:100 000.

Para lograrlo, Fontán tomó medidas en todas las parroquias de Galicia usando su cuaderno y un teodolito.

¡Empleó diecisiete años de su vida en completar esta hazaña!

Como base de referencia para su red geodésica escogió la "Torre da Berenguela", localizada en la Catedral de Santiago de Compostela, con coordenadas geográficas 42.88056, -8.54444.

Puedes ver el resultado en este enlace, la Carta Geométrica de Galicia.

## Lectura facilitada

Domingo Fontán estuvo en todas las parroquias de Galicia.

Fue un matemático gallego.

En 1817 empezó el primer mapa cartográfico de Galicia.

¡Empleó diecisiete años de su vida en hacerlo!

Puedes ver el resultado en su Carta Geométrica de Galicia.

# Coordenadas humanizadas

¿Sabes lo que es la toponimia?

Aunque no se trate de un sistema de coordenadas como tal, sí tiene algo que ver con la georreferenciación.

Piensa en cómo se llama la población en donde se sitúa tu instituto; también en el nombre del barrio o aldea en la que vives: al escucharlo, sabrás a qué lugar de Galicia se refieren.

En la imagen figuran los microtopónimos con los que las personas que viven en la zona se nombran cada finca.

¿Por qué crees que a una de esas parcelas le llaman A Albariza? ¿Y O Ferrado?

Pregunta a familiares y personas conocidas por el origen de estos nombres.

## Lectura facilitada

La toponimia son los nombres de los lugares.

En Galicia tenemos muchos.

Nombramos pueblos, caminos, montes y hasta piedras.

Cada uno tiene una historia.

Por ejemplo, A Albariza u O Ferrado.

¿Por qué crees que se llaman así?

## ¿Hay más topónimos que gallegos?

¿Te haces una idea de cuántos de estos microtopónimos puede llegar a haber en todo el territorio gallego?

Antes de que lo pienses, has de saber que somos el lugar con mayor densidad de topónimos de toda Europa.

Para encontrar la respuesta, échale un vistazo a otro de los visores con datos geoespaciales que ofrece la Administración autonómica en su proyecto de "Galicia Nomeada", el visor de topónimos.

La densidad de topónimos por \(km^2\) se calcula mediante un simple cociente: \[d \ = \ \dfrac{\text{N.\(^{\circ}\) de top\'onimos}}{\text{Extensi\'on superficial}} \] Completa en tu libreta la siguiente tabla empleando la fórmula anterior y buscando en Internet la información que necesites. Redondea a la unidad la densidad.

Debes también añadir los datos de un par de ayuntamientos cercanos a tu centro educativo y calcular sus densidades.

Concello | Extensión superficial (km2) | N.º de topónimos | Densidad toponímica (N.º top /km2)
--- | --- | --- | ---
Ourol | 145,4 | 4975 | 34
Vigo | 109,1 |  |
Sarria |  | 9140 |
? |  |  |
? |  |  |

## Nombra tu parcela

¡La parcela de monte que vais a mejorar tú y tu equipo también tiene un nombre! Sigue los siguientes pasos para encontrarlo:

## 1. Galicia

Abre el visor de topónimos en el que se pueden ver todos los ayuntamientos de Galicia.

## 2. Ayuntamiento

Pincha encima del municipio en el que se sitúa vuestra parcela y espera a que carguen todos los topónimos.

## 3. Parroquia

Muévete haciendo zum con la rueda del ratón y arrastrando el mapa hacia la parroquia adecuada tratando de acercarte lo máximo posible a la ubicación de la parcela. Para ayudarte a encontrarla puedes seleccionar a la derecha de la pantalla la capa del Catastro en la que los terrenos aparecen divididos.

## 4. Monte

Podrás encontrarte con dos situaciones:

1. El topónimo de la parcela está salvaguardado en Galicia Nomeada \(\longrightarrow\) utilízalo e inclúyelo en tu informe forestal
2. El topónimo de la parcela no está salvaguardado en Galicia Nomeada \(\longrightarrow\)
   - Pregúntaselo a alguna persona mayor que sepas que nació o vivió cerca de esa zona.
   - Usa el topónimo más cercano que encuentres en el mapa (p. ej. el nombre del monte en el que se sitúa).

# Georreferenciar parcelas

## Decidid

En esta actividad os toca tomar decisiones importantes relacionadas con vuestro proyecto forestal.

Lo primero es elegir qué parcela vais a estudiar para proponer una mejora en ella.

Al igual que en el último punto de la Fase 2, podéis usar alguno de estos visores:

- Visor básico autonómico
- Visor del catastro
- Visor del SIXPAC

## Seleccionad

Para seleccionar vuestra parcela tened en cuenta:

- Ubicación: recopilad todos los datos necesarios para su correcta ubicación en el mapa (nombre, coordenadas, microtoponimia, etc.).
- Propiedad: investigad a quién pertenece la parcela. Confirmad que el monte no es de titularidad privada individual.
- Afecciones sectoriales: podéis consultar el visor de aprovechamientos forestales de la Xunta de Galicia.
- Autorización: ¿habría que solicitar autorización a alguna administración para llevar a cabo el proyecto?

## Revisad

Una vez habéis seleccionado la parcela objeto de estudio, comprobad:

- ¿Las fuentes de información que he consultado son oficiales?
- ¿Tengo los datos necesarios para ubicar la parcela seleccionada?
- ¿He pensado en posibles usos de la parcela en función de sus características?

## Calculad

Una vez tomadas las decisiones anteriores, hay que definir bien las condiciones.

Para eso, debéis georreferenciar la parcela y calcular los datos más importantes:

1. Obtened las coordenadas de los vértices de vuestra parcela.
2. Calculad la superficie total.
3. Calculad la altitud media sobre el nivel del mar.
4. Calculad la pendiente media.

Usad la ficha que está a continuación para hacer esta actividad.

# Ficha de la actividad "Georreferenciar parcelas"

Descarga la ficha de apoyo para la actividad de inventario forestal.

- Georreferenciar parcelas. Formato ODT (descarga el documento) (Ventana nueva)

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova xanela)