# 4. Merchandising con CAM

# Que extensión teñen as fotos do meu móbil?

A extensión das imaxes que crea un teléfono móbil depende principalmente de:

1. O sistema operativo e a configuración da cámara:

- Android: normalmente garda as fotos como .JPG (ou .JPEG), pero algúns modelos permiten usar formatos como .HEIC ou .PNG.
- iOS (iPhone): por defecto, usa o formato .HEIC desde iOS 11 (máis eficiente en espazo), pero tamén pode gardar como .JPG se se configura así.

2. A configuración do usuario, onde podes escoller:

- Se queres compatibilidade universal: .JPG
- Se queres máis eficiencia no espazo e mellor calidade: .HEIC
- Tamén podes elixir formatos especiais:
  - Modo RAW (en teléfonos avanzados): crea imaxes .DNG, ideais para edición profesional.
  - Capturas de pantalla: adoitan gardarse como .PNG.

Ó compartires unha foto por WhatsApp, adoita comprimirse e gardarse en .JPG, mesmo se a orixinal era .HEIC.

Agora, se a profe che deixa, saca o teu móbil e comproba en que extensión garda por defecto:

Ana Moreiras. Que extensión teñen as fotos do meu móbil? (CC BY-SA)

# Imaxes bitmap e imaxes vectoriais

Ana Moreiras con Chat GPT. Imaxes bitmap e vectoriais (CC BY-SA)

No mundo do deseño gráfico e a edición dixital, existen dous grandes tipos de imaxes: as imaxes vectoriais e as imaxes bitmap (tamén chamadas rasterizadas). Cada unha ten unhas características propias e úsase para fins distintos.

### Imaxes bitmap (ou raster)

Son imaxes formadas por unha grade de píxeles, é dicir, pequenos puntos de cor. Cada píxel contén información de cor e forma parte dunha matriz que, en conxunto, forma a imaxe.

- Perden calidade ó ampliarse (aparecen “dentes” ou pixelado).
- Permiten gran riqueza de detalles, luces e sombras.
- Útiles para fotografías e imaxes complexas.

Formatos máis comúns:

- .JPG ou .JPEG → compresión con perda; ideal para fotos.
- .PNG → compresión sen perda; admite transparencia.
- .GIF → usado en animacións curtas; admite só 256 cores.
- .TIFF → calidade alta; usado en impresión profesional.
- .BMP → formato antigo de Windows; sen compresión.

Ferramentas habituais: Adobe Photoshop, GIMP (software libre), Paint.NET…

### Imaxes vectoriais

Non están feitas de píxeles, senón que se basean en formas matemáticas: puntos, liñas, curvas e polígonos. Cada elemento pode editarse de forma independente.

- Non perden calidade ó ampliarse: son escalables.
- Perfectas para logotipos, ilustracións técnicas ou infografías.
- Ocupan pouco espazo e permiten edición sinxela por capas.

Formatos máis comúns:

- .SVG → estándar web aberto.
- .AI → formato nativo de Adobe Illustrator.
- .EPS → intercambiable entre programas vectoriais.
- .PDF → pode conter tanto vectores como bitmap.

Ferramentas habituais: Inkscape (software libre), Adobe Illustrator, CorelDRAW…

# CAM - gravado e corte láser

A tarefa que vas facer a continuación consiste en crear uns chaveiros coa cortadora láser. Estes chaveiros terán, nunha cara, un QR que leve ó teu portfolio (hai moitos sitios web para obtelos, por exemplo, QR code creator). Na outra, o logo que diseñaches na tarefa "Branding" e que agora vectorizarás co sofware Inkscape.

Para axudarche, na tarefa hai un videotitorial interactivo onde se guía o proceso fase a fase:

1. Ferramentas básicas do Inkscape.
2. Vectorización de logos.
3. Gravado e corte na Mr Beam X de polos creativos.

## Lectura facilitada

## Que é unha cortadora láser?

Unha cortadora láser é unha máquina que corta ou grava materiais usando un raio de luz moi potente e preciso. Esa luz chámase láser.

O láser pode cortar materiais coma madeira, plástico, papel, tecido ou mesmo metal, dependendo do tipo de máquina.

### Que tipo temos no centro?

Nos centros con Polo Creativo temos unha Mr. Beam X de 10W. Serve para cortar e gravar materiais non metálicos. Podes aprender a usala neste titorial.

### Para que serve unha cortadora láser?

- Cortar madeira, plástico, papel, tecido...
- Gravar textos ou debuxos sobre madeira, vidro ou plástico.
- Facer pezas pequenas para montar obxectos ou aparellos.
- Crear prototipos ou maquetas.

### Como funciona?

1. O raio láser xérase dentro da máquina e ten moita enerxía. Pódese facer con diferentes tecnoloxías, como o láser de CO2 ou de fibra.
2. O raio enfócase nun punto pequeno usando lentes. Así pode cortar ou marcar con moita precisión.
3. A máquina móvese grazas a un sistema controlado por ordenador (CNC). Ese sistema le un debuxo e fai que o raio láser se mova por onde se lle indique, normalmente a partir de ficheiros SVG, DXF ou CAD.

### Tipos de uso

- Corte: o láser pasa por todo o material e o separa. Nos debuxos SVG úsase liña vermella.
- Gravado: o láser só marca a superficie, sen cortar. Nos debuxos SVG úsase liña negra.

## Máis sobre o corte láser

Ana Moreiras. Cortadora láser Mr. Beam X (CC BY-SA)

Unha cortadora láser é unha máquina que utiliza un feixe de luz láser (radiante e altamente concentrada) para cortar, gravar ou marcar materiais. O láser (siglas de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou Amplificación da Luz por Emisión Estimulada de Radiación) é un feixe de luz coherente, de alta enerxía e moi focalizado que se utiliza para realizar cortes moi precisos e limpos en distintos materiais como metal, madeira, plástico, vidro, pedra, papel, entre outros. As cortadoras para materiais non metálicos soen ser de CO2, mentres as de fibra se empregan para metais. En cirurxía empréganse cortadoras de láser Nd, que achega a máxima precisión.

A cortadora láser que temos nos centros en Polos Creativos é unha Mr. Beam X de 10W de potencia. Neste titorial podes profundizar sobre a instalación e manipulación da máquina.

Aplicacións das cortadoras láser:

- Corte de materiais non metálicos: madeira, acrílico, plástico, tecido, papel.
- Corte e marcado de metais: aceiro, aluminio, cobre, latón, etc.
- Gravado de textos, logotipos, imaxes en materiais como madeira, vidro, metal e plásticos.
- Creación de pezas de alta precisión para a fabricación de dispositivos electrónicos e equipos mecánicos.
- Prototipado rápido: para crear prototipos de deseños antes de pasar á produción en masa.

Como funciona unha cortadora láser a grandes rasgos:

1. A cortadora láser xera o feixe láser a través de unha fonte de láser, que pode ser de tipo CO2 (dióxido de carbono), fibra, YAG (granate de itrio e aluminio) ou outros tipos de láser dependendo do material a cortar. Este feixe láser, que emite unha luz de alta frecuencia e baixa lonxitude de onda, é amplificado por un proceso de emisión estimulada dentro da fonte de láser.
2. Focalización do feixe: o feixe láser, unha vez xerado, é dirixido e focalizado nun punto moi pequeno mediante un sistema de espellos ou lentes. O tamaño do punto de focalización pode ser moi pequeno (do orde de micrómetros), o que permite cortar ou gravar materiais con moita precisión.
3. Sistemas de movemento: a cortadora láser está equipada con sistemas de movemento CNC (Control Numérico por Computadora), que permiten que o feixe se mova de maneira precisa sobre o material segundo o deseño ou patrón programado. Estes movementos pódense controlar en dúas ou tres dimensións (para cortes 2D ou 3D). Estes movementos son realizados por motores paso a paso ou servo motores, e o movemento é supervisado por un ordenador que recibe as instrucións do deseño do corte ou gravado, xeralmente en formatos DXF, SVG ou CAD.

Corte ou gravado:

- Corte: o láser funde, evapora ou elimina o material na área onde incide, deixando unha xunta de corte limpa e moi precisa. No deseño SVG isto represéntase cunha LIÑA VERMELLA.
- Gravado: a intensidade do láser pode ser axustada para que non corte, senón que evapore ou queime a capa superficial do material para crear unha marca ou patrón. No SVG isto indícase cunha LIÑA NEGRA.

## Lectura facilitada

## Que é unha cortadora láser?

Unha cortadora láser é unha máquina que corta ou grava materiais usando un raio de luz moi potente e preciso. Esa luz chámase láser.

O láser pode cortar materiais coma madeira, plástico, papel, tecido ou mesmo metal, dependendo do tipo de máquina.

### Que tipo temos no centro?

Nos centros con Polo Creativo temos unha Mr. Beam X de 10W. Serve para cortar e gravar materiais non metálicos. Podes aprender a usala neste titorial.

### Para que serve unha cortadora láser?

- Cortar madeira, plástico, papel, tecido...
- Gravar textos ou debuxos sobre madeira, vidro ou plástico.
- Facer pezas pequenas para montar obxectos ou aparellos.
- Crear prototipos ou maquetas.

### Como funciona?

1. O raio láser xérase dentro da máquina e ten moita enerxía. Pódese facer con diferentes tecnoloxías, como o láser de CO2 ou de fibra.
2. O raio enfócase nun punto pequeno usando lentes. Así pode cortar ou marcar con moita precisión.
3. A máquina móvese grazas a un sistema controlado por ordenador (CNC). Ese sistema le un debuxo e fai que o raio láser se mova por onde se lle indique, normalmente a partir de ficheiros SVG, DXF ou CAD.

### Tipos de uso

- Corte: o láser pasa por todo o material e o separa. Nos debuxos SVG úsase liña vermella.
- Gravado: o láser só marca a superficie, sen cortar. Nos debuxos SVG úsase liña negra.

## Repositorios 2D

Existen lugares web de onde descargar deseños que podes modificar ou cortar directamente:

- 3Axis
- Ameede
- Free-dxf
- Stanser
- Dreamstime
- Etsy (de pago, pero algúns modelos poden vectorizarse e modificarse logo).

Tamén hai modelos parametizables (nos que podes cambiar certos valores) que podemos adaptar para a aula:

- Involute spur gear builder: deseño de engranaxes.
- Makercase: deseño de caixas de madeira.
- Templatemaker: deseño de caixas de papel ou cartón.
- Boxes.py: deseño de caixas de madeira.

Se tedes moitas pezas para cortar, unha ferramenta útil para organizar as pezas no taboleiro, desperdiciando o mínimo material posible, é Svgnest

# Tarefa merchandising: Vectorización con Inkscape e gravado con Mr. Beam X

com/watch?v=blUXDdYEZwI

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Atribución Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)